Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

**ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 4.1**

**Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ընթացքում**

**աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառի վերահսկողություն**

**(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ B 07, B 08.1 (բացառությամբ 08․12), B 09.9)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Հարցը | Պատասխան |
| 1. | Գործունեության տեսակները (ոլորտները), լիցենզիան/ները |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները |  |
| 2. | Փաստացի աշխատողների թիվը |  |
| 3. | Իգական սեռի աշխատողների թիվը |  |
| 4. | Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում կազմակերպությունում տեղի է ունեցել դժբախտ դեպք (թունավորում) |  |
| 5. | Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում մինչև 18 տարեկան աշխատողների առկայությունը |  |
| 6. | Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում հղի կամ մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողների առկայությունը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում ոլորտներում տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/Պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Պահպանվել է աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության պահանջներն աշխատավայրը կահավորելիս | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 245, մաս 1, հոդված 251, մաս 2** Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 324 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Բոլոր հորիզոնական փորվածքները, որտեղ կիրառվում են ռելսային կամ փոխակրիչային տրանսպորտային միջոցներ, ապահովվա՞ծ են փորվածքի պատի, տեղակայված սարքավորումների և շարժակազմի առավել դուրս ցցված մասերի միջև մարդկանց տեղաշարժի համար 0,7 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ ազատ անցուղիներով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 52 և 53 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.2 | Հանքավայրի ստորերկրյա եղանակով մշակման ժամանակ գործող փորվածքներում մարդկանց անցուղիներում բացակայում են ավելորդ սարքավորումները, իրերը և առարկաները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 61 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.3 | Միայն օդափոխության համար ծառայող հանքահորերը կահավորվա՞ծ են հատուկ սարքավորումներով (վերելքավանդակներ, բադյաներ): | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 66 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.4 | Հանքի բոլոր ընդունիչ հարթակների վրա կախվա՞ծ են վերելքավանդակի բարձման առավելագույն բեռնվածության նշումով ցուցանակներ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 244 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.5 | Առկա՞ են փակիչ սարքերով վանդակավոր դռներ այն խցերում, որտեղ տեղադրված են էլեկտրասարքավորումներ։ Խցերի մեջ տեսանելի տեղում կախված են վտանգի նշան պարունակող նախազգուշական միջոցներ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 355 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.6 | Յուրաքանչյուր հանքին կամ փոքր հանքերի խմբերին կից տեղակայվա՞ծ են ինքնափրկիչների և շնչադիմակների պահման, ստուգման և աշխատողներին տրամադրման համար լամպային տնտեսություններ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 380 |  |  |  | 0,5 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.7 | Ստորերկրյա հանքին կից կառուցվա՞ծ են հանքի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի համար հաշվարկված սանիտարակենցաղային շենքեր։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 423 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.8 | Ստորգետնյա հանքի սանիտարակենցաղային շենքերի կազմում առկա՞ են արտահագուստի ամենամեծ հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով հանդերձարան, հագուստի չորացման և փոշեզրկման սենյակ, շնչադիմականոց և առաջին բուժօգնության միջոցներ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 424,  Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11, ենթակետ 2 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.9 | Բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և շարժման երթուղիներում փակցվա՞ծ են անվտանգության վերաբերյալ ցուցադրական միջոցներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 14 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.10 | Բացահանքերում տրանսպորտային միջոցների ճանապարհների հատման մասերում առկա՞ են աշխատողների տեղաշարժի համար հատուկ ցուցանակներով անցումային կետեր: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 23 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.11 | Բացահանքի հանքաստիճանների միջև հաղորդակցության համար տեղակայվա՞ծ են մինչև 600 թեքությամբ երկկողմանի բազրիքներով, օրվա մութ ժամերին լուսավորվող սանդուղքներ կամ մարդկանց տեղաշարժի համար կառուցված են  200-ից ոչ ավելի թեքությամբ հետիոտն արահետներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 25 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.12 | Բացահանքի եզրագծի ներսում ճանապարհի երթևեկելի մասը (բացառությամբ հանքախորշի ճանապարհի) փլուզման հատվածակողմից անջատվա՞ծ է ամենաբարձր բեռնամբարձությամբ ավտոմեքենայի անվի բարձրության 1/2-ից ոչ պակաս բարձրությամբ պատով կամ հողային պատվարով: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 104 |  |  |  | 0,5 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.13 | Ավտոմեքենաների անվադողերի հավաքակցման և տեղակայման աշխատանքներն իրականացվու՞մ են առանձին շենքերում կամ հատուկ տեղամասերում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 113 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.14 | Փոխակրիչային սրահներերում առկա՞ են փոխակրիչի և պատի միջև մարդկանց անցնելու համար առնվազն 0,7 մ լայնությամբ, իսկ երկու փոխակրիչների միջև՝ 1 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ անցատեղեր: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 133 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.15 | Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքարի տեսակավորման և պահեստավորման արտադրական գոտիները ցանկապատվա՞ծ են ամբողջ պարագծով, մուտքի մոտ առկա է ճառագայթային անվտանգության նշան։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 336 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.16 | Բացահանքին կից կառուցվա՞ծ են սանիտարակենցաղային շենքեր: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 343 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.17 | Բացահանքի սանիտարակենցաղային շենքերի կազմում առկա՞ են ամենամեծ հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով հանդերձարան, յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ ցնցուղ հաշվարկով ցնցուղարան, աշխատանքային արտահագուստի նորոգման, մաքրման և լվացման սենյակ, շնչադիմականոց, սանհանգույցներ,կանացի անձնական հիգիենայի սենյակ, առաջին բուժօգնության միջոցներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 344,  Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10, կետ 11-ի 2-րդ ենթակետ, կետ 13-ի 1-ին ենթակետ |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.18 | Առկա՞ են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ բացահանքի արտադրամասերում, տեղամասերում, արհեստանոցներում, հիմնական լեռնային և տրանսպորտային ագրեգատներում և ցնցուղարանի հանդերձարանում։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 353 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.19 | Բացահանքի յուրաքանչյուր տեղամասում ձմռանը տաքանալու, ինչպես նաև անձրևից պաշտպանվելու համար աշխատավայրերից 300 մ ոչ ավելի հեռավորության վրա առկա են հատուկ տաքացվող շինություններ և խմելու ջրամատակարարման համակարգ կամ ջրի որակին համապատասխանող ջրակուտակիչներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 354 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.20 | Հրամանով սահմանված է համակարգված հսկողություն հանքահարստացման ֆաբրիկայի շենքերի, շինությունների ու կառույցների վիճակի անվտանգության և ճիշտ շահագործման վրա: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 11 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 1.21 | Ֆաբրիկայի մեխանիզմների, սարքավորումների սպասարկման աշխատանքային հարթակների սանդուղքները ունեն հետևյալ թեքման անկյունները` | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.1 | մշտական շահագործման տակ գտնվողները` 450-ից ոչ ավելի. |  |  |  |  | 0,02 | Տեսողականչափողական |  |
| 1.21.2 | հերթափոխում ոչ հաճախակի օգտագործվողները` 600-ից ոչ ավելի. |  |  |  |  | 0,02 | Տեսողական չափողական |  |
| 1.21.3 | խյուսափոսերում, ջրհորներում գտնվողները` մինչև 750: |  |  |  |  | 0,02 | Տեսողական չափողական |  |
| 1.21.4 | մեխանիզմների, սարքավորումների սպասարկման աշխատանքային հարթակների սանդուղքները աստիճանների լայնությունը 0,6 մ-ից ոչ պակաս է, սանդուղքների աստիճանների միջև բարձրությունը` 0,35 մ-ից ոչ ավելի, սանդղակի լայնությունը` 0,25-ից ոչ ավելի: |  |  |  |  | 0,02 | Տեսողական չափողական |  |
| 1.21.5 | սանդղաաստիճանները պատրաստված են ակոսավոր մետաղաթիթեղից: |  |  |  |  | 0,02 | Տեսողականչափողական |  |
| 1.22 | Խողովակները, վաքերը և այլ հաղորդակցուղիները (կոմունիկացիաներ) չեն ծանրաբեռնում աշխատանքային հարթակները, իսկ աշխատանքային հարթակներում կամ անցատեղերում խաչվելու դեպքում՝ տեղադրված են հատակից առնվազն 2 մ բարձրության վրա: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 29 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.23 | Աշխատանքային հարթակները և մարդկանց անցատեղերը հատող ռեագենտագծերը սարքավորված են ընդկալներով, որոնց նվազագույն բարձրությունը հարթակի (անցատեղի) հատակից 1,8 մետրից պակաս չէ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 30 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 1.24 | Ֆաբրիկայում մեքենաների և սարքավորումների միջև, ինչպես նաև շինության պատից սարքավորումների եզրաչափերի միջև հեռավորությունը կազմում է` | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, 31 և 342 կետեր |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1 | հիմնական անցատեղերում` 1,5 մետրից ոչ պակաս, |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական |  |
| 1.24.2 | մեքենաների միջև եղած աշխատանքային անցատեղերում` 1 մետրից ոչ պակաս, |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական |  |
| 1.24.3 | պատի և մեքենաների միջև եղած աշխատանքային անցատեղերում` 0,7 մետրից ոչ պակաս, |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական |  |
| 1.24.4 | դեպի բաքերը, չաները, ռեզերվուարները տանող սպասարկման և վերանորոգման անցատեղերում` 0,7 մետրից ոչ պակաս: |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական |  |
| 1.25 | Հեռակառավարման և չափիչ-ստուգիչ սարքեր չունեցող, հատակից 1,5 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ տեղադրված ճնշումային արմատուրների սպասարկման համար տեղադրված են մշտական հարթակներ` 0,8 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 32 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.26 | Բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է աշխատողների շփումը ռեագենտների հետ, տեղադրված են տաք և սառը ջրով լվացարաններ, առկա են սարքեր` մաշկի վրա ընկած նյութերի արագ հեռացման համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 117 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.27 | Բարձր թունավորությամբ ռեագենտներ օգտագործող ոսկու կորզման ֆաբրիկաների արտադրամասերի և բաժանմունքների հատակը, պատերը, շինարարական կոնստրուկցիաները և տանիքը ամուր են, հարթ և ունեն հեշտ լվացվող, լուծույթները չներծծող ծածկույթ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 185 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական  չափողական |  |
| 1.28 | Բարձր թունավորությամբ ռեագենտներ օգտագործող ոսկու կորզման ֆաբրիկաների միջհարկային ոչ հոծ ծածկույթների ազատ ծայրերը, բացի բազրիքներց, սարքավորված են 20 սմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ` խոնավություն չընդունող արգելափակոցներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 185 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.29 | Շտապ օգնություն կազմակերպելու նպատակով ցիանավորման բաժանմունքի ամբողջ սահմանագծով առկա են ցիանապարունակ սարքավորումներից ոչ ավելի, քան 25 մետր հեռավորությամբ տեղակայված պրոֆիլակտիկ կետեր, որոնց մուտքերը լուսավորված են, ծանրաբեռնված չեն սարքավորումներով ու այլ առարկաներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 206 |  |  |  | 0,15 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.30 | Պրոֆիլակտիկ կետերը մշտապես ապահովված են սառը և տաք ջրով, դեղարկղով, հակաթունային դեղերով, վիրակապման միջոցներով և հակաթույների ընդունման կարգի մասին հրահանգով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 206 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.31 | Ֆաբրիկայի ռեագենտային բաժանմունքում տեղադրված են՝ մաշկի վրայից քիմիկատների արագ հեռացման համար վթարային ցնցուղ և լվացարան, խմելու ջրի ցայտաղբյուր` աչքերը լվանալու համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 222 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.32 | Եթե փոխակրիչի տանող, ձգող և թեքող թմբուկները տեղակայված են այնպես, որ դրանց առանցքը գտնվում է հատակից 1,5 մ-ից ավելի բարձրության վրա, շարժաբերի և թմբուկի սպասարկման համար կառուցված են հարթակներ` սարքավորված 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ սանդուղքներով ու բազրիքներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 339 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.33 | Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայի տարածքում տեղաբաշխված հանքաքարի պահեստները գտնվում են հիմնական արտադրական շինություններից ոչ պակաս, քան 50 մետր, իսկ վարչատնտեսական շենքերից ու օժանդակ շինություններից` ոչ պակաս, քան 100 մետր հեռավորության վրա: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 410 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.34 | Հանքահարստացման ֆաբրիկային կից կառուցված են սանիտարակենցաղային շենքեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 436 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.35 | Ֆաբրիկայի սանիտարակենցաղային շենքերն ունեն կանանց և տղամարդկանց բաժանմունքներ և հաշվարկված են ֆաբրիկայի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքների համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 436 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.36 | Ֆաբրիկայի սանիտարակենցաղային շենքերն ունեն ամենամեծ հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով արտահագուստի հանդերձարան, արտահագուստի չորացման և փոշեզատման սենյակ, սանհանգույցներ, յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ ցնցուղ հաշվարկով ցնցուղարան, աշխատանքային արտահագուստի նորոգման ու լվացման սենյակ, շնչադիմականոց, կանացի անձնական հիգիենայի սենյակ, առաջին բուժօգնության կետ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 437, Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11-ի 2-րդ ենթակետ, կետ 13-ի 1-ին ենթակետ |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 1.37 | Պայթուցիկ նյութերի ընդունումը, դրանց բեռնաբարձումը և բեռնաթափումը կատարվում է հատուկ առանձնացված և սարքավորված բեռնաթափման-բեռնաբարձման հրապարակներում` պայթեցման աշխատանքների կատարման ղեկավարի կամ հատուկ նշանակված անձի հսկողության ներքո: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 21 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.38 | Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների ոչնչացման տեղը սարքավորված է կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված նախագծով` վտանգավոր գոտու սահմանմամբ: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 42 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 1.39 | Այրիչ և հսկիչ փողակները պատրաստվում են պայթուցիկ նյութերի նախապատրաստման շենքի առանձնացված սենյակում, ստորգետնյա պահեստում՝ այրիչ փողակների պատրաստման խցիկում: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 83 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2. | Պահպանվել են աշխատանքում միայն տեխնիկապես սարքին վիճակում գտնվող աշխատանքի միջոցներ օգտագործելու և սարքավորումների անվտանգ շահագործման ապահովման պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 246** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ստորերկրյա հանքի տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործումը, սպասարկումը կատարվու՞մ են համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական անձնագրերի և տեխնոլոգիական հրահանգների: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 35 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.2 | Ստորերկրյա հանքերում օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների բոլոր բաց շարժվող մասերը (կցորդիչները, փոխանցումները, փոկանիվները) հուսալիորեն արգելապատվա՞ծ են: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.3 | Յուրաքանչյուր հերթափոխում մարդկանց տեղափոխելուց առաջ տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից կատարվու՞մ է տրանսպորտային միջոցի զննում, զննման արդյունքները գրառվու՞մ են գրանցամատյանում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 204 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.4 | Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ մարդկանց թեք փորվածքներով բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար նախատեսված վագոնիկները զննվու՞մ են, իսկ պարաշյուտները` փորձարկվու՞մ են ձեռքի շարժաբերով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 215 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.5 | Հանքի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից ամեն օր ստուգվու՞մ են վերհան մեքենաները, կցավորման սարքավորումները, պարաշյուտները, ուղղորդիչ սյունակալները, ուղղատուները, սևեռապնդիչները, բռնցքային սարքերը, ճոճվող հարթակները, բեռնաբարձիչ և բեռնաթափիչ սարքավորումները, բարձարկային փոկանիվները, դրանց ներպատվածքները և առանցքակալները, հանքահորի ամրակապերը, ինչպես նաև վերհան մեքենայի տարրերը (թմբկագլան, արգելակման համակարգեր, պաշտպանիչ և կարգավորիչ սարքեր, շարժաբերներ): | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 252 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.6 | Վերհան կայանքների ճոպանների զննման և հսկման արդյունքները գրանցվում են կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ճոպանների զննման գրանցամատյանում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 291 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.7 | Հերթափոխից սկզբին մեքենավարը ստուգում է վերհան կայանքի սարքինությունը և ստուգման արդյունքները գրանցու՞մ է հերթափոխի ընդունման-հանձնման գրանցամատյանում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 320 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.8 | էլեկտրատեղակայանքների հողանցումների սարքին վիճակն ապահովելու համար յուրաքանչյուր հերթափոխում կատարվու՞մ է հանքի հողանցումների արտաքին զննում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 339 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.9 | Ստորերկրյա հանքի գլխավոր ջրհան կայանքը զննվու՞մ է հանքի տեխնիկական է պատասխանատու անձի կողմից ոչ պակաս քան շաբաթը մեկ անգամ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 412 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.10 | Ստորերկրյա հանքի լեռնային սարքավորումները, որոնք շահագործման ընթացքում առաջացնում են փոշի, սարքավորվա՞ծ են անխափան գործող փոշենստեցման կամ փոշեորսման հարմարանքներով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 419 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.11 | Ստորերկրյա հանքի ներքին այրման շարժիչներով աշխատող մեքենաները սարքավորվա՞ծ են չեզոքացուցիչներով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 419 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 2.12 | Բացահանքի պտուտակային և գնդիկային հորատման հաստոցների հորատման գործիքի գերբարձրացման սահմանափակիչը և կարապիկի արգելակիչը գտնվու՞մ են սարքին վիճակում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 52 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.13 | Բացահանքում շահագործվող լեռնային, տրանսպորտային, ճանապարհաշինական և այլ մեքենասարքավորումները ու մեխանիզմները ունեն ազդանշանային սարքեր, արգելակներ, լուսավորում, մեքենասարքավորումների սպասարկման, նորոգման, հավաքման, գործարկման համար նախատեսված համապատասխան գործիքների լրակազմ, հարմարանքներ, անհրաժեշտ ստուգիչ-չափիչ սարքեր, էլեկտրահարումից պաշտպանության միջոցներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 79 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.14 | Բացահանքում մեքենաների ստուգման արդյունքները գրանցվում են կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված հերթափոխի հանձման-ընդունման մատյանում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 80 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 2.15 | Հերթափոխի հանձնման-ընդունման մատյանում գրանցվում են տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից Էքսկավատորի սլաքային ճոպանների ամենշաբաթյա զննման արդյունքները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 90 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.16 | Բացահանքի ճանապարհներին շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներում առկա՞ են հրդեհաշիջման միջոցներ, վթարային կանգառման նշաններ, բժշկական դեղատուփ, ավտոդողերի տակ տեղադրվող նեցուկներ, հետընթաց շարժի դեպքում տարբեր ձայնային ազդանշաններ, հետին տեսանելիության երկու հայելի, էլեկտրահաղորդման գծերի տակ թափքի բարձրացումն արգելակող բլոկավորման սարք և կապի միջոցներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 110 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 2.17 | Ժապավենային փոխակրիչային սարքավորման կազմում առկա՞ են՝ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 131 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1 | փոխակրիչի ամբողջ երկարությամբ դրա ցանկացած կետից վթարային կանգնեցման հարմարանք. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.17.2 | սարքավորման գործարկումն սկսելու մասին ազդանշանող սարք. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.17.3 | փոխակրիչի անջատումից հետո դրանց հեռամիացումը բացառող բլոկավորման հարմարանքներ. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.17.4 | բազրիքներով ցանկապատված անցումային կամրջակներ․ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 131 և 135 |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.17.5 | փոխակրիչների տակով մարդկանց անցման տեղերում պաշտպանիչ սարքավորումներ, | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 131 |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.17.6 | փոխակրիչի աշխատանքի ժամանակ թմբուկների տակ թափված մանրուքը ձեռքով մաքրելու հնարավորությունը բացառող փոխակրիչի շարժաբերի հետ բլոկավորված ցանկապատեր | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 135 |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.18 | Փոխակրիչ ժապավենը մաքրող հարմարանքների սարքինությունը ստուգվու՞մ է յուրաքանչյուր հերթափոխում տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 135 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.19 | Պահպանվե՞լ են մեքենաների, սարքերի, սարքավորումների, էլեկտրատեղակայանքների և դրանց կառուցվածքային տարրերի հողանցված լինելու պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 247 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.20 | Ֆաբրիկայում շահագործվող տեխնիկական սարքերը գտնվում են անխափան վիճակում, հագեցված են ազդարարման միջոցներով, անհրաժեշտ հսկիչ-չափիչ սարքերով, գերծանրաբեռնվածությունից պաշտպանության գործող միջոցներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 47 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.21 | Ֆաբրիկայի տեխնիկական սարքերի վիճակը ստուգվում է` | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21.1 | յուրաքանչյուր հերթափոխում` մեքենավարի (օպերատորի) կողմից, |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.21.2 | շաբաթական մեկ անգամ` հերթափոխի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից, |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.21.3 | ամենամսյա` ֆաբրիկայի գլխավոր մասնագետների (գլխավոր մեխանիկ, գլխավոր էներգետիկ) կողմից: |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.21.4 | ստուգման արդյունքները գրանցվում են հերթափոխի հանձնման-ընդունման գրանցամատյանում: |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.22 | Ֆաբրիկայի մեքենաների ու մեխանիզմների բոլոր շարժվող մասերն ունեն սարքին մոտենալը բացառող ճաղաշարքեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 49 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 2.23 | Հանքահարստացման ռեագենտների նմուշառումն իրականացվում է մեքենայացված հարմարանքի օգնությամբ, իսկ ռեագենտների նմուշառումը ձեռքով իրականացնելիս՝ աշխատողներն օգտվում են 200 մմ երկարությամբ բռնակ ունեցող նմուշառման սարքից: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 64 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.24 | Ճանկավոր, հորիզոնական և ուղղահայաց մուրճավոր ապարաջարդիչ մեքենաները ունեն էլեկտրական բլոկավորում, որը բացառում է ապարաջարդիչ մեքենայի գործարկումը, եթե դրա իրանի կափարիչը գտնվում է բաց վիճակում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 106 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.25 | Էլեկտրամագնիսական զատիչի ներքին էլեկտրամասերը առանձնացնող դռնակներն ունեն զատիչի աշխատանքի ժամանակ դռնակների բացվելու հնարավորությունը բացառող էլեկտրական բլոկավորում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 134 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.26 | Ջրազերծման մաղերի լայնությամբ նյութի հավասարաչափ բաշխումն ապահովող սարքավորումն ունի ջրազերծվող նյութի արտանետումը և խյուսից այտումը բացառող կառուցվածք: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 163 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.27 | Շոգեհարման ապարատները սարքավորված են աշխատանքի ժամանակ նմուշներ վերցնելու, մակարդակի և խտության չափումներ կատարելու աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող համակարգերով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 177 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.28 | Ցիանավորման բաժանմունքի սարքավորումները և տարողությունները առավելագույն չափով սարքավորված են տեղական արտածծման պատսպարանով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 191 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.29 | Աշխատանքային շինություններում թունավոր նյութերի ներթափանցումը կանխելու համար կատարվում է բաժանմունքի սարքավորումների լրիվ հերմետիկացում, իսկ թունավոր գազերի արտածումը կատարվում է անմիջապես պատսպարանի տակից: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 207 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30 | Ֆաբրիկայի ժապավենային փոխակրիչների կայանքն ունի․ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 330 |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.1 | բլոկավորման սարքվածք` սարքավորման աշխատանքների դադարեցման համար. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30.2 | վթարային սարքվածք` փոխակրիչի երկարությա նցանկացած կետից դրա աշխատանքների դադարեցման համար. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30.3 | բլոկավորման սարք` փոխակրիչի անջատումից հետո դրա հետ կառավարումը բացառելու համար. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30.4 | բազրիքներով ցանկապատված անցումային կամրջակներ. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30.5 | պաշտպանիչ սարքավորումներ` փոխակրիչների տակով մարդկանց անցման տեղերում. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.30.6 | տեղային բլոկավորում` կենտրոնական կառավարման կետից սարքավորման գործարկումը կասեցնելու համար։ |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.31 | ֆաբրիկայի արտադրամասերում կատարվում են սարքավորումների պրոֆիլակտիկ զննումներ հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 363 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 2.32 | Էլեկտրաեռակցման կայանքի իրանը և եռակցման տրանսֆորմատորի երկրորդական փաթույթի սեղմակը հողանցված են: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 394 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 2.33 | Ֆիլտրացման, խտացման, լուծազատման, կլանման, հանքահարստացման, գրավիտացման բաժանմունքներում գտնվող ապարատները և տարողությունները, որոնցում գտնվում է ռադիոակտիվ խյուս, ապահովված են հերմետիկ կափարիչներով` նվազագույն աշխատանքային բացվածքով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 416 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 2.34 | Էլեկտրական անջատիչները, ապահովիչները, բաշխիչ վահանակները տեղակայված են պայթուցիկ նյութերի պահեստի արտաքին մասում` փակ արկղերի մեջ կամ մեկուսացված շինությունում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3. | Աշխատատեղերն ապահովված են պատշաճ լուսավորությամբ. | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Աշխատատեղերում արհեստական, բնական և/կամ համատեղված լուսավորման ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված նորմերին: **Նշում 1\*** | Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 3.3 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթայինգործիքաչափում |  |
| 3.2 | Առկա՞ են ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատանքային տեղերի, ինչպես նաև սանդուղքների, մարդկանց համար անցատեղերի և ավտոտրանսպորտային ուղիների հիմնական և վթարային (այդ թվում՝ մարտկոցային) լուսավորություն: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 367 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 3.3 | Էլեկտրական ցանցից սնվող լամպերով փորվածքների լուսավորությունը համապատասխանու՞մ է սահմանված նվազագույն լուսավորության (լկս) նորմերին**: Նշում 2\*** | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 370 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային գործիքաչափում |  |
| 3.4 | Բացահանքի լեռնային փորվածքների վտանգ ներկայացնող տեղամասերը (աշխատանքային հրապարակներ, փորվածքներ, ձագարներ, բարձման տեղերը, ներհանքային ճանապարհները) մութ ժամանակ լուսավորվու՞մ են էլեկտրական լուսավորությամբ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 15 և 111 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.5 | Օրվա մութ ժամերին փոխակրիչի բոլոր աշխատատեղերն ու անցատեղերը լուսավորվու՞մ են էլեկտրական լուսավորությամբ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 132 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.6 | Բացահանքի աշխատանքային տեղերի լուսավորության ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված նորմերին։ **Նշում 3\*** | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 281 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթայինգործիքաչափում |  |
| 3.7 | Ֆաբրիկայի յուրաքանչյուր աշխատատեղ ապահովված է լուսավորությամբ և անկախ աղբյուրից կամ մարտկոցից սնվող վթարային լուսավորությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 23 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական |  |
| 3.8 | Նմուշառման տեղը (հարթակը) ապահովված է տեղային լուսավորությամբ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 60 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.9 | Օրվա մութ ժամերին երկաթուղային ռելսագծերը, էքսկավատորների հանքախորշը, ավտոտրանսպորտի շրջադարձային հարթակները ապահովված են լուսավորությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 259 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.10 | Ռեագենտների լուծույթների պատրաստման տեղում տեղային լուսավորության համար կիրառվում են փոխադրովի էլեկտրալամպեր` 12 Վ-ից ոչ բարձր լարմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 290 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.11 | Պայթուցիկ նյութերի պահեստներն ունեն երկու տեսակի լուսավորության աղբյուր` հիմնական և լրացուցիչ (վթարային): | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 226 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 3.12 | Բաշխիչ խցերն ամրակապած են չհրկիզվող ամրակապով և ունեն մշտական լուսավորություն: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 275 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 4. | Աշխատատեղերն ապահովված են օդափոխությամբ. | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ստորերկրյա հանքի օդափոխության կազմակերպումը և օդափոխության համար անհրաժեշտ օդի քանակի հաշվարկը կատարվա՞ծ է ըստ նախագծի: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 107 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.2 | Ստորերկրյա բոլոր հանքերը և հանքի բոլոր լեռնային փորվածքներն օդափոխվու՞մ են երկրի մակերևույթին տեղակայված անընդհատ գործող օդափոխիչներով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 110 և 121 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.3 | Նախագծի համաձայն՝ առանձին դեպքերում ստորերկրյա հանքում օդափոխությունը կատարվու՞մ է ընդհանուր օդափոխության համակարգում տեղակայված ստորերկրյա օժանդակ օդափոխիչներով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 121 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.4 | Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխիչ կայանքները բաղկացա՞ծ են նույնատիպ և նույն չափի մեկը մյուսից անկախ երկու օդափոխման ագրեգատներից, որոնցից մեկը` պահուստային։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 124 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.5 | Դարձափոխիչային սարքավորումների ամենամսյա ստուգումների արդյունքները ձևակերպվու՞մ են ակտով և գրանցվու՞մ են օդափոխիչ կայանքների դարձափոխիչային սարքավորումների աշխատանքների ստուգման գրանցամատյանում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 127 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.6 | Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխության յուրաքանչյուր գլխավոր և օժանդակ օդափոխիչ կայանքն առանց մեքենավարի շահագործելիս՝ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 128 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | օդափոխիչ կայանքն ունի ինքնագրառող սարք, որը մշտապես ամրագրում է օդափոխիչի արտադրողականությունը, դրա կողմից ստեղծվող օդի ճնշումը. |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.6.2 | օդափոխիչ կայանքը կահավորված է սարքերով, որոնք հեռահար կառավարման կետին ազդարարում են օդափոխիչի նորմալ աշխատանքի պարամետրերի, արտադրողականության, դեպրեսիայի, օդափոխիչի և էլեկտրաշարժիչի առանցքակալների ջերմաստիճանի մասին. |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.6.3 | օդամղիչ սարքի աշխատանքի հեռակառավարման կետը գտնվում է դիսպետչերական կայանում, որտեղից մշտապես հսկվում են ազդարարող սարքի բոլոր գործողությունները և ազդանշանները: |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.7 | Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխիչ կայանքները էլեկտրաենթակայանից ունե՞ն միմյանցից անկախ երկու էլեկտրաուժային գծեր, որոնցից մեկը՝ պահուստային։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 130 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.8 | Ստորերկրյա հանքի տեղական օդափոխման օդափոխիչը տեղակայվա՞ծ է թարմ օդի շիթի վրա` դուրս եկող օդի շիթից 10 մ-ից ոչ պակաս հեռավորությամբ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 132 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.9 | Պահպանվու՞մ է ստորերկրյա հանքում տեղական օդափոխման խողովակների ծայրից մինչև փորվածքի ճակատը 10 մ-ից ոչ ավելի հեռավորություն ապահովելու պահանջը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 132 |  |  |  | 0,5 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.10. | Վերընթաց փորվածքների հորատանցման ժամանակ օդափոխման խողովակագծերը տեղադրվա՞ծ են հանքախորշից ոչ ավելի քան 6 մ հեռավորության վրա: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 133 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.11 | Մեքենայացված համալիրների օգտագործմամբ վերընթաց փորվածքների հորատանցման ժամանակ փորվածքների օդափոխությունը օդաջրային խառնուրդով իրականացնելիս փորվածքից դուրս եկող օդի շիթի հեռացումը կատարվում է տեղական օդափոխման ներծծիչ օդափոխիչի օգնությամբ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 133 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.12 | ստորերկրյա հանքի բոլոր սանիտարակենցաղային շենքերն ու շինություններն ապահովվա՞ծ են ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 433 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.13 | Բացահանքի բոլոր սանիտարակենցաղային շինությունները սարքավորվա՞ծ են ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 352 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.14 | Ֆաբրիկայի արտադրական շենքերում, որտեղ մշտապես գտնվում են աշխատողներ, անկախ օդի աղտոտվածության աստիճանից, իրականացվում է արհեստական օդափոխություն: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 66 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.15 | Ֆաբրիկայի շինությունները, որոնց մթնոլորտում հնարավոր են մարդկանց առողջության համար վնասակար գազերի, աերոզոլների և այլ խառնուրդների կուտակումներ, սարքավորված են արտաձիգ օդափոխության միջոցներով՝ կահավորված չափիչ-ստուգիչ սարքերով։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 68 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.16 | Նոր տեղադրվող և վերակառուցվող օդափոխության կայանքների գործարկումը կատարվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով սահմանված հանձնաժողովի միջոցով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 69 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.17 | Ֆաբրիկայի աշխատանքի ամբողջ ընթացքում օդափոխության և ասպիրացիայի բոլոր հիմնական կայանքներն աշխատում են առանց ընդհատումների՝ բացառությամբ ոչ տևական պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 71 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.18 | Ֆաբրիկայի շինությունները, որտեղ պահվում են ռեագենտներ, սարքավորված են այդ շինությունների օդում վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափաքանակների պահպանումն ապահովող օդափոխությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 76 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.19 | Ռեագենտների բեռնաթափման շինությունները, տարաների և անոթների բացման տեղերը, լուծույթների չաները, տղմազտիչները և այլ սարքեր, որոնցում հնարավոր է վնասակար նյութերի կուտակումներ, ունեն տեղային արտաձիգ օդափոխություն: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 79 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.20 | Տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ ներհոս և արտաձիգ օդափոխության սարքերն աշխատում են անընդհատ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 80 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.21 | Ֆաբրիկայի բունկերները և սարքերը զննումից կամ վերանորոգումից առաջ ազատվում են հանքաքարից և օդափոխվում են: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 93 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.22 | Ֆաբրիկայի արտադրական շինություններում, որոնցում հնարավոր են պայթյունավտանգ և հրդեհավտանգ կամ թունավոր գազերի ու գոլորշիների անջատումներ, ինչպես նաև ապարաջարդիչ բաժանմունքներում, որտեղ անջատվում են ծծմբային գազեր, առկա են վթարային արտաձիգ օդափոխության սարքեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 139 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.23 | Վնասակար նյութեր անջատող ֆիլտրացնող սարքերի աշխատանքի ժամանակ արտաձիգ օդափոխության համակարգը գործում է անընդհատ ռեժիմով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 169 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24 | Ոսկի պարունակող հանքաքարի և ավազների հանքահարստացման ժամանակ առկա է օդի տեղային արտածծում. | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 189 |  |  |  |  |  |  |
| 4.24.1 | ֆաբրիկայի մանրացման բաժանմունքում` աղացների բարձման և բեռնաթափման բկանցքերից, որտեղ աղումը կատարվում է ցիանավորված միջավայրում. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.2 | կոնցենտրատի չորացման բաժանմունքում` չորացման վառարանների բարձման և բեռնաթափման բացվածքներից. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.3 | ցինկային նստվածքների չորացման բաժանմունքում` չորացման պահարանների (վառարանների) բեռնաթափման դիտանցքերից. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.4 | ռեագենտների բաժանմունքում` թունավոր ռեագենտների տարաների բացման և դատարկման խցերից, ռեագենտների սնուցիչներից, պղտորաններից և կուտակիչ չաներից. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.5 | արտադրահոսքերի վնասազերծման բաժանմունքում` վնասազերծման ապարատներից. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.6 | կլանման բաժանմունքում` դարսաշերտերից և քարամաղերից խեժի առանձնացման համար. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.7 | վերականգնման (ռեգեներացման) բաժանմունքում` վերականգնման աշտարակներից և ռեագենտների տարողություններից. |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.24.8 | էլեկտրոլիզի բաժանմունքում` էլեկտրոլիզատորներից և գրաֆիտացված գործվածքի (վատինի) այրման համար վառարաններից: |  |  |  |  | 0,025 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.25 | Ցիանավորման և ցիանական լուծույթների նախապատրաստման բաժանմունքներում արտաձիգ օդափոխությունից հեռացվող օդը բարձրացվում է շինության վերին գոտի, իսկ ներհոս օդափոխման համակարգերից օդը մղվում է աշխատանքային գոտիներ` ֆիքսված աշխատանքային տեղերով և անցարաններով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 196 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.26 | Թթուներով ֆիլտրացման պատյանների (պաստառների) լվացումն իրականացվում է մեկուսացված շինություններում` սարքավորված ընդհանուր փոխանակման օդափոխիչներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 197 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.27 | Ցիան պարունակող արտադրական ջրահոսքերի վնասազերծման համար շինությունները ֆաբրիկայի մյուս շինություններից և սարքավորումներից մեկուսացված են հեռակառավարմամբ գործող ընդհանուր փոխանակման և վթարային օդափոխությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 202 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.28 | Ցիան պարունակող արտադրական ջրահոսքերի վնասազերծումը քլորաարտադրանքների և այլ ռեագենտների կիրառմամբ իրականացվում է ամուր փակված սարքավորման մեջ` հանդերձված հեռակառավարմամբ արտաձիգ օդափոխմամբ և հսկողության սարքերով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 203 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.29 | Ցիանական լուծույթների հետ կատարվող աշխատանքների աշխատատեղերը սարքավորված են տեղական արտաձիգ օդափոխմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 205 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.30 | Կլանվածքազատման, վերանորոգման և էլեկտրոլիզի շինություններում աշխատանքն իրականացվում է անընդհատ աշխատող ընդհանուր փոխանակման օդափոխության դեպքում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 209 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.31 | Ապրանքային ռեագենտների էլեկտրոլիզի շինությունները սարքավորված են ընդհանուր փոխանակման և վթարային օդափոխությամբ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 214 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.32 | Ռեագենտների պահման պահեստներում, որտեղ հնարավոր է թունավոր ներգործությամբ պայթյունավտանգ գոլորշիների և գազերի կուտակումներ, օդի արտաձգումը կատարվում է շինության ստորին և վերին գոտիներից` օդի անշարժությունը կանխելու համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 234 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.33 | Ռեագենտների բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է մեծ քանակությամբ վնասակար գազերի անջատում, առկա են վթարային արտաձիգ օդափոխություն և հակագազեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.34 | Ֆաբրիկայի շինություններում մշտական էլեկտրաեռակցման աշխատանքները կատարվում են այդ նպատակի համար հատկացված օդափոխվող տեղերում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 392 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 4.35 | Օդում ռադիոակտիվ գազեր ու փոշի հավաքվելուց խուսափելու նպատակով ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքարի երկարաժամկետ պահման համար նախատեսված պահեստներն ունեն արհեստական օդափոխության համակարգ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 409 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.36 | Բունկերներում ռադիոակտիվ նյութերի բարձր պարունակությամբ հանքաքար պահելու դեպքում դրանցում օդի նոսրացում ստեղծելու նպատակով կիրառվում է մեխանիկական արտաձիգ օդափոխություն: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 425 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4․37 | Ստորգետնյա պայմաններում պայթեցման աշխատանքներ կատարելու ժամանակ, մինչև պայթանցքերի լիցքավորումը, ստորգետնյա փորվածքներն օդափոխվում են։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 135 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական |  |
| 4․38 | Պայթուցիկ նյութերի պահեստների փորվածքները մշտապես ունեն բավարար օդափոխություն: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 270 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 4.39 | Պահպանվել են արտադրական սենքերի օդափոխությանը ներկայացվող պահանջները: | Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 3.2 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 5. | Աշխատատեղում աղմուկի մակարդակը համապատասխանու՞մ է սահմանային թույլատրելի մակարդակներին (ՍԹՄ) | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5,**  Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի N 138-Ն հրաման, կետ 4.1, աղյուսակ 2, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 9.1 |  |  |  | 0,4 | փաստաթղթային  գործիքաչափում |  |
| 6. | Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) մակարդակը համապատասխանու՞մ է սահմանային թույլատրելի մակարդակներին (ՍԹՄ) | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5,**  Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 10.1,  Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 533-Ն հրաման |  |  |  | 0,4 | Տեսողական, փաստաթղթայինգործիքաչափում |  |
| 7. | Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված նորմերին | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Պահպանվու՞մ են ստորերկրյա հանքի լեռնային փորվածքներում օդի շարժման արագության սահմանված առավելագույն նորմերը։ **Նշում 4\*** | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 108 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 7.2 | Նախապատրաստման, մաքրահանման և այլ գործող փորվածքներում օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 260C: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 109 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 7.3 | Հանքում առկա՞ են ստանդարտ կոնստրուկցիաներից պատրաստված, 4 մետրից ոչ պակաս երկարությամբ օդի չափման կայաններ, ցուցատախտակներ, որոնց վրա գրառվում են օդի չափման ժամանակը, օդի հաշվարկային և փաստացի քանակը և դրա շարժման արագությունը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 136 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 7.4 | Ֆաբրիկայի աշխատատեղերում ստուգվում են օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և շարժունակությունը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 67 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 7․5 | Արտադրական սենքերում գտնվող աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված թույլատրելի նորմերին։ | Առողջապահության նախարարի 2005թ. սեպտեմբերի 16-ի N 842-Ն հրաման, կետեր 5.1-5.13 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային չափողական |  |
| 8. | Պահպանվել են քիմիական նյութերի վնասակար, վտանգավոր ազդեցություններից աշխատողների առողջության և անվտանգության պաշտպանության պահանջները։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 244, կետ 5 և հոդված 247** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ստորերկրյա փորվածքներում, որտեղ կարող են գտնվել աշխատողներ, պահպանվու՞մ են օդի բաղադրությանը ներկայացվող պահանջները, այն է՝ թթվածնի պարունակությունն ըստ ծավալի պետք է լինի 20 %-ից ոչ պակաս, ածխաթթու գազի պարունակությունը` հանքի աշխատանքային տեղերում չպետք է գերազանցի 0,5 %, տաք գազերի` մեթանի և ջրածնի գումարային պարունակությունը փորվածքներում ծավալով չպետք է գերազանցի 0,5 %: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 106 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային  չափողական |  |
| 8.2 | Կազմակերպությունում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի պարունակությունը համապատասխանում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներին։ | Առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն հրաման, կետ 1 |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային չափողական |  |
| 8.3 | Ստորերկրյա փորվածքներում թունավոր գազերի կոնցենտրացիաները չեն գերազանցու՞մ թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների սահմանված նորմերը։ **Նշում 5\*** | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 106 |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային չափողական |  |
| 8.4 | Հորատանցման և մաքրահանման փորվածքներում, յուրաքանչյուր հերթափոխում, հանքի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից օդի նմուշառման արդյունքները գրանցվու՞մ են գործատուի կողմից հաստատված գրանցամատյանում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 134 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.5 | Պահպանվու՞մ են ստորերկրյա հանքում օդի վիճակը վերահսկելու համար սահմանված պահանջները՝ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 135 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | յուրաքանչյուր հանք ունի կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված օդափոխության պլան. |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 8.5.2 | օդի բաշխման ճշտությունն ըստ հորիզոնների, հանքի թևերի, բլոկների, խցերի որոշելու համար ամիսը մեկ անգամ վերցվում է օդի նմուշ և չափվում է դրա որակական կազմը, իսկ մյուս փորվածքներում օդի նմուշառում կատարվում է եռամսյակը մեկ անգամ. |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.5.3 | մարդկանց հանքախորշ մտցնելուց առաջ, ինչպես նաև պայթեցման աշխատանքներ կատարելուց առաջ և հետո, չափիչ սարքերի միջոցով որոշվում է հանքախորշի գազավորվածությունը. |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.5.4 | այնպիսի հանքերում, որոնցում անջատվում են թունավոր գազեր, պարբերաբար կատարվում է օդի նմուշառում և լաբորատոր եղանակով որոշվում է դրանցում թունավոր գազերի պարունակությունը: |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.5.5 | գազային ռեժիմով աշխատող հանքերում օդի որակական կազմի ստուգումը և նմուշառումը կատարվում է ամիսը երկու անգամ։ |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.6 | Հանքում առկա՞ են օդի քանակը և որակը որոշելու, ջերմաստիճանը և ճնշումը չափելու համար համապատասխան սարքեր` անոմոմետրեր, վայրկյանաչափեր, փոշեչափիչներ, էքսպրեսսարքեր` օդում ածխաթթու գազի, ծծմբային գազերի, ածխածնի և ազոտի երկօքսիդների քանակությունը որոշելու համար: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 139 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական |  |
| 8.7 | Լուծազատման եղանակով մաքրահանման աշխատանքներում քիմիական ռեագենտների, արգասիքների և թթուների լուծույթների ռեզերվուարները և այլ տարողությունները սարքավորվա՞ծ են նյութերի լցավորման մակարդակը հսկող ավտոմատ սարքերով և ձայնային ազդարարիչներով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 194 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.8 | Ջրահեղեղված փորվածքներում հերթափոխում ոչ պակաս, քան 3 անգամ անցկացվու՞մ է օդի բաղադրության արագընթաց վերլուծություն, ամիսը երկու անգամ կատարվու՞մ է օդի նմուշառում և օդի քիմիական վերլուծություն: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 400 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.9 | Ջրածածկված ուղղահայաց և թեք փորվածքներից ջրի դուրս մղման ժամանակ ջրի հայելամակերեսից վերևից վերցված օդի փորձանմուշները հետազոտվու՞մ են ածխածնի (CO), ածխաթթու (CO2), մեթան գազի (CH4), ծծմբաջրածնի (H2S), թթվածնի (O2) և ջրածնի (H2) պարունակության համար: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 403 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.10 | Առկա՞ է գործատուի կողմից հաստատված՝ վնասակար և այրվող նյութերի հնարավոր կուտակումներով փորվածքներին հանքախորշի մոտենալու դեպքում՝ գազի ճեղքման դեմ պաշտպանիչ միջոցառումների ծրագիր։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 404 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.11 | Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ փոշու և գազերի նստեցման համար օգտագործվու՞մ են հատուկ միջոցներ (մշուշաստեղծ սարք, ջրափրփուր և այլն): | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 420 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.12 | Բացահանքի գազանման նյութեր անջատող լեռնային զանգվածով լցավորված բունկերում մարդկանց իջնելուց առաջ կատարվու՞մ է օդի նմուշի հետազոտում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 143 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.13 | Բացահանքի աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի քանակությունները համապատասխանո՞ւմ են սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիաներին: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 310 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.14 | Թունավոր գազերի անջատման աղբյուր ունեցող բացահանքերում (տրանսպորտային միջոցների աշխատանքից, հրդեհված տեղամասերից, հավաքվող ջրերից, պայթեցման աշխատանքներից և այլն), աշխատատեղում վնասակար գազերի պարունակությունը որոշելու համար յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ կատարվու՞մ է օդի հետազոտություն։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 311 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.15 | Զանգվածային պայթեցումներից հետո մարդկանց մուտքը բացահանք թույլատրվու՞մ է միայն մթնոլորտում թունավոր գազերի պարունակությունը որոշելուց և այն սահմանված սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխանեցնելուց հետո: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 311 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.16 | Դիտահորերում և արտադրական կեղտաջրերն արտամղող պոմպակայանների հորանցքերում նորոգման աշխատանքները կատարվում են միայն ջուրը բաց թողնելուց, օդափոխելուց և վնասակար գազերի պարունակությունն ստուգելուց հետո։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 322 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8․17 | Ֆաբրիկայի տարածքում օդի մեջ փոշու քանակը որոշելու համար կատարվում է օդի նմուշառում առնվազն յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 67 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.18 | Ֆաբրիկայի շինություններում, որոնց մթնոլորտում հնարավոր են մարդկանց առողջության համար վնասակար գազերի, աերոզոլների և այլ խառնուրդների կուտակումներ, վտանգավոր նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները բարձրանալու դեպքերում գործում են ազդարարման համակարգեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 68 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.19 | Ապարաջարդիչ մեքենաների ջարդիչների աշխատանքային գոտում ծծմբային հանքաքարի փոշու պայթյունը կանխելու նպատակով ապահովվում է` | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 140 |  |  |  |  |  |  |
| 8.19.1 | օգտագործված գոլորշու կամ մանր փոշիացված ջրի մշտական մղումը (մառախլագոյացմամբ, բոցամղիչով) աշխատող ջարդման գոտի. |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 8.19.2 | ապարաջարդիչ մեքենայի վրա ստատիկ էլեկտրականության կուտակումներից ամբողջ էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների, խողովակագծերի, մետաղե գազատարների, փոխակրիչների հենոցի, բոլոր մետաղե կոնստրուկցիաների հողանցումը։ |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 8.20 | Ֆաբրիկայում ցիանավորման գործընթացի սարքավորումների տարողությունները հանդերձված են լուծույթների (խյուսի) պատահական արտահոսքի դեպքում նախազգուշացման ավտոմատ սարքերով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 193 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.21 | Կլանվածքազատման, ապակլանվածքազատման, վերականգնման, ռեագենտների պահման և նախապատրաստման շինությունները սարքավորված են աշխատանքային տեղերում շոգու մեջ կապտաթթվի պարունակության հսկողության ավտոմատ սարքերով` բլոկավորված ազդարարման համակարգի (ձայնային, լուսային) հետ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 208 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.22 | Ապրանքային ռեագենտների էլեկտրոլիզի շինությունները սարքավորված են օդում թթուների գոլորշու և ջրածնի կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի չափաքանակներից բարձրանալու դեպքում ահազանգման սարքերի լրակազմով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 214 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.23 | Ռեագենտներ օգտագործող կազմակերպություններն ունեն դրանց պահման վտանգավորության դասին համապատասխան ռեագենտային ռեժիմի կիրառման մասին հրահանգ` հաստատված կազմակերպության ղեկավարության կողմից: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 220 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 8.24 | Քսանտոգեն և ցիանիդ պարունակող տարաների բացումը, ինչպես նաև խիստ թունավոր նյութերի հետ կապված աշխատանքների կատարումը, լուծույթների պատրաստումը կատարվում է մեքենայացված եղանակով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 232 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.26 | Յուրաքանչյուր ռեագենտի պահեստավորման տեղը նշվում է համապատասխան ռեագենտի անվան գրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 239 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.27 | Եռակցման աշխատանքները ռեագենտների պահեստներում և դրանց մոտակայքում ու պոմպակայանում կատարվում են ֆաբրիկայի ղեկավարության թույլտվությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 243 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 8.28 | Թունավոր և պայթյունավտանգ գոլորշիներ առաջացնող ռեագենտների պահեստներում գործում են օդափոխության համակարգի աշխատանքի դադարեցման դեպքում՝ ձայնային և լուսային ազդարարման համակարգեր։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 244 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 8.29 | Ռեագենտների պահեստներն ունեն մակարդակաչափեր` անշարժ տեղակայված հեղուկ ռեագենտների պահման տարողությունների համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 244 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 8.30 | Ռեագենտային բաժանմունքում առկա է ավտոմատ գործող ձայնային և լուսային ազդանշանների համակարգ` չաներում գտնվող ռեագենտների մակարդակի հսկման համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 248 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 8.31 | Բոլոր սարքերը և կայանքները, որոնք նախատեսված են ցիանով լցված անոթների բացման և բունկերների ու չանալուծիչների մեջ լցավորման, ինչպես նաև պատրաստի լուծույթների պահման համար, պատսպարված են, հերմետիկացված, ունեն տեղական արտածծիչներ` բլոկավորված պահեստային օդափոխության կայանքի հետ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 250 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 8.32 | Յուրաքանչյուր ռեագենտի չան և պարզարան ունեն ռեագենտի մակարդակի չափը հսկող ցուցանակ, ավելցուկի հեռացման խողովակ, ինչպես նաև գրառում` ռեագենտի անվանման նշմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 251 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 8.33 | Ռեագենտների բոլոր խողովակագծերը և տարողությունները ներկված են պայմանական գույներով, նշված են անվտանգության նշաններով և բացատրական գրառումներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 252 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 9. | Գործատուն ընդունել է աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության վերաբերյալ ներքին իրավական ակտեր։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 85, մաս 2 և հոդված 248, մաս 3** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Կազմակերպությունում առկա՞ է աշխատողների առողջության պահպանման սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման միջոցառումների ծրագիր։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 10 |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 9.2 | Կազմակերպությունում առկա՞ է ճառագայթային վտանգ ներկայացնող ստորերկրյա հանքավայրերի՝ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատուներ, անձնակազմ իկատեգորիավորումը, անձնակազմի դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը և անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը սահմանող ճառագայթային անվտանգության ծրագիր: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 166 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 9.3 | Լուծազատման եղանակով ստորերկրյա հանքավայրերի մշակման նախագծերում նախատեսված են միջոցառումներ՝ կանխելու արգասավոր լուծույթների մուտքը դեպի տրանսպորտային և աշխատողների տեղաշարժի փորվածքներ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 185 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 9.4 | Կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատվա՞ծ է ուսումնամեթոդական ծրագիր, որում ներառված են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած մարդկանց ազատելու, նրանց առաջին օգնությունը ցույց տալու եղանակների մասին կազմակերպության բոլոր աշխատողների ուսուցանման հարցերը։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 331 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 9.5 | Օգտակար հանածոների ստորերկրյա եղանակով մշակվող հանքավայրերի մշակման, գործող հանքի վերակառուցման նախագծով սահմանված են հանքում աշխատողների կյանքը և առողջությունը վնասակար գործոնների ազդեցությունից պաշտպանելու միջոցառումներ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 414 |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 9.6 | Բացահանք շահագործող կազմակերպությունում առկա՞ է աշխատողների առողջության պահպանման սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման միջոցառումների ծրագիր: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 13 |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 9.7 | Նախագծով սահմանվե՞լ են բացահանքի լցակույտի տեղադրվածության, ծավալների, ձևավորման ու շահագործման, ինչպես նաև փլվածքների լցավորման աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող հատուկ միջոցառումներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 57 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.8 | Նախագծով սահմանվե՞լ են բացահանքի լցակույտը ճահճացած կամ ոչ ջրաքաշված տարածքում տեղադրելու աշխատանքների անվտանգ կատարման միջոցառումներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 62 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.9 | Առկա՞ են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներ՝ տեխնիկական անվտանգության ապահովման հարցերով բացահանքի ավտոտրանսպորտային միջոցներ վարող աշխատողների հրահանգավորման համար։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 112 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.10 | Բացահանքի մեքենասարքավորումների վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար կազմվե՞լ են աշխատանքի անվտանգ կատարման հրահանգներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 185 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.11 | Հաստատվե՞լ են գարնանն ու աշնանը, ինչպես նաև ձնհալի և հորդ անձրևների ժամանակ, բացահանքի աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 288 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.12 | Նախագծով սահմանվե՞լ են հին ջրածածկ փորվածքների կամ այլ ջրավազանների (գետեր, լճեր, արհեստական լճակներ) մոտակայքում բացահանքի լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման պայմանները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 289 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.13 | Ճառագայթային վտանգ ներկայացնող բացահանքերում առկա՞ է ճառագայթային անվտանգության ծրագիր, որով սահմանված են անձնակազմի կատեգորիավորման և անձնակազմի դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը, ինչպես նաև՝ անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 325 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.14 | Օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի արտադրամասերում շահագործվող յուրաքանչյուր սարքավորման և ագրեգատի համար հաստատված է արտադրական գործընթացի անվտանգության հրահանգ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 13 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.15 | Վերանորոգման նպատակով օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ մարդկանց իջեցնելու համար արտադրամասի ղեկավարի կողմից կազմվում է սահմանված կարգին համապատասխան կարգադրագիր-թույլտվություն և աշխատանքների կազմակերպման պլան: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.16 | Օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի ապարաջարդիչ մեքենայի աշխատանքային գոտու տարածքում լեռնային զանգվածի կախվածքների վերացման համար հաստատված է հրահանգ, որով սահմանված են աշխատանքների անվտանգ կազմակերպման մեթոդները, կախվածքների վերացման հաջորդականությունը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 97 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.17 | Լվացման թմբկագլանների և գրավիտացիոն հարստացման ապարատների զննման, վերանորոգման, ներքին մակերևույթները խյուսից ու մնացած հանքանյութից մաքրման աշխատանքների համար հաստատված է գազավտանգ աշխատանքների անվտանգ կատարման հրահանգ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 151 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.18 | Ռեագենտների թմբուկների բացման, խոշոր կտորների մանրացման, բաք-լուծիչների մեջ դրանց բեռնավորման դեպքերի համար անվտանգության պահանջները սահմանված են աշխատանքային հրահանգներում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 253 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.19 | Կազմակերպության ղեկավարի կողմից սահմանված է ֆաբրիկայի և դրան հարակից արտադրամասերի տարածքում ավտոմեքենաների երթևեկության կարգը և արագությունը։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 325 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.20 | Առկա է ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայում ճառագայթային անվտանգության ծրագիր, որով սահմանված են ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատուները, ներօբյեկտային և շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգի համակարգերը, անձնակազմի կատեգորավորման նրանց դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը և անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 401 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.21 | Պայթեցման աշխատանքների կատարման նախագծերը ներառում են աշխատանքների անվտանգ կատարման հարցերը, վտանգավոր գոտու սահմանները, դրանց մեջ գտնվող շենքերի, շինությունների, կառույցների պահպանման և տարածքի օդափոխության հարցերը: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետեր 92 և 198 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 9.22 | Կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված նախագծով սահմանված են զանգվածային պայթեցումների նախապատրաստման և կատարման ժամանակ վտանգավոր գոտիների սահմանները, մարդկանց գտնվելու տեղերը և պայթուցիկ նյութերի տեղավորման հետ կապված հարցերը: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 123 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10. | Գործատուն ապահովել է աշխատանքի անվտանգ կատարման կազմակերպման պահանջների պահպանումը։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 248, մաս 1** |  |  |  |  |  |  |
| 10․1 | Հանքավայրերում մարտկոցների լիցքավորման կայանում անհատական օգտագործման լամպերի տրման հիման վրա կատարվու՞մ է ստորերկրյա փորվածք մտնող և դուրս եկող մարդկանց ստույգ հաշվառում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 15 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․2 | Ստորերկրյա հանքում աշխատանքները կատարելու համար տեղամասի ղեկավարի (հերթափոխի) վարպետի կողմից տրվու՞մ է գրավոր կարգադրագիր: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 25 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 10.3 | Միաժամանակ ստորերկրյա և բաց եղանակով մշակվող հանքավայրում իրականացվու՞մ են օդափոխության համակարգերի, օդի բաղադրության ստուգումներ, պայթյունի հետևանքով առաջացած թունավոր գազերի ու նյութերի չեզոքացում, բաց հանքից դեպի ստորերկրյա փորվածքներ ջրերի հոսքի կանխում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 29 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 10.4 | Ստորերկրյա հանքում պահպանվու՞մ են նախքան օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների գործարկումը անվտանգության ապահովման պահանջները՝ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | մեքենավարը նախքան մեքենան գործարկելը, համոզվում է մեքենայի գործողության սահմաններում գտնվող անձանց անվտանգության մեջ և տալիս է նախազգուշական ձայնային ազդանշան․ |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, |  |
| 10.4.2 | ձայնային ազդանշանի տևողությունը 6 վրկ-ից ոչ պակաս է և լսելի է վտանգավոր գոտու ամբողջ տարածքում․ |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, |  |
| 10.4.3 | Ձայնային ազդանշանի աղյուսակը փակցված է աշխատող մեխանիզմի վրա կամ դրա մոտակայքում և տեսանելի է ցանկացած տեսադաշտից․ |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, |  |
| 10.4.4 | ազդանշանի նշանակությանը ծանոթ են մեքենան (մեխանիզմը) սպասարկող բոլոր աշխատողները: |  |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.5 | Փորվածքները, որոնք ծառայում են որպես լրացուցիչ ելքեր, ստուգվու՞մ են ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 45 |  |  |  | 0,05 | Փաստաթղթային |  |
| 10.6 | Բոլոր գործող փորվածքների պահպանման, դրանց ամրակապի, սարքավորումների, օդափոխության կառուցվածքների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակվա՞ծ են տեխնիկական պատասխանատու անձինք: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 62 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 10.7 | Գործող փորվածքների հանքահանման գծերի, դրանց վերանորոգման որակի և օդափոխման սարքավորումների վիճակը ստուգվու՞մ է յուրաքանչյուր հերթափոխի ընթացքում` հերթափոխի ղեկավարի (լեռնային վարպետի) կողմից, իսկ տեղամասերում` ամեն օր` տեղամասի ղեկավարի կողմից: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 63 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.8 | Մարդկանց տեղափոխման և բեռների փոխադրման համար նախատեսված ուղղաձիգ և թեք փորվածքների ամրակապերը ստուգվու՞մ են ամեն օր` հանքի ղեկավարի կողմից նշանակված անձի միջոցով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 65 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.9 | Ստորերկրյա հանքի հանքահանման փորվածքներում մաքրահանումն իրականացվու՞մ է միայն նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումներն ամբողջովին իրականացնելուց հետո: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 72 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.10 | Հանքում տեխնածին վթարի դեպքում, աշխատանքների վերսկսումը կատարվու՞մ է միայն վթարի հետևանքների ամբողջությամբ վերացումից հետո` կազմակերպության ղեկավարության գրավոր թույլտվությամբ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 75 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.11 | Մաքրահանման աշխատանքները հարակից հարկերում միաժամանակ կատարվու՞մ են միայն այն դեպքերում, երբ վերևի հարկի մաքրման հանքախորշը ներքևի հարկի հանքախորշի նկատմամբ առաջ է անցել նախագծով սահմանված չափով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 76 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.12 | Հերթափոխի սկզբում և աշխատանքների կատարման ընթացքում հանքախորշում ստուգվու՞մ է փորվածքի առաստաղի և կողերի կայունությունը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 80 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.13 | Պահպանվու՞մ է կեռաշերեփի աշխատանքի ժամանակ կեռաշերեփային ուղու վրա կամ կեռաշերեփի մետաղաճոպանի գործողության գոտում աշխատողների չգտնվելու պահանջը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 81 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.14 | Պահպանվու՞մ են ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող օգտակար հանածոների ստորերկրյա հանքավայրերի անձնակազմի՝ ճառագայթային անվտանգության հարցերով պատրաստման և ճառագայթային վտանգավոր աշխատանքների կատարման թույլտվության միջոցառումների ներդրման ապահովման պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 168 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.15 | Եթե բացառիկ դեպքերում Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող ստորգետնյա հանքի հորիզոնների, լեռնանցման հանքախորշերի, բլոկների օդի ելքային շիթերի վրա կազմակերպված են մշտական աշխատանքային տեղեր, մշակվա՞ծ են հատուկ միջոցառումներ, որոնք կապահովեն անձնակազմի ճառագայթային անվտանգությունը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 171 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.16 | Էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրացանցերի անվտանգ սպասարկման համար կազմակերպության ղեկավարության հրամանով նշանակվե՞լ են տեխնիկական պատասխանատու անձինք: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 329 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.17 | Ստորերկրյա հանքի աշխատողներն ապահովվա՞ծ են կապի միջոցներով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 372 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.18 | Ստորերկրյա հանքում փորվածքներով մարդկանց տեղաշարժը, ինչպես նաև աշխատանքները կատարվու՞մ են միացված անհատական կուտակիչային լամպերի կիրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 378 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.19 | Ստորերկրյա հանքը ապահովվա՞ծ է հանքի աշխատողների ցուցակային թվից 10%-ով ավելի և սարքին վիճակում գտնվող կուտակիչային լամպերով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 378 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.20 | Կուտակիչային լամպերի ամսական պարբերականությամբ ստուգման արդյունքները ձևակերպվու՞մ են ակտով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 379 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.21 | Հանքավայրի հորիզոններում, բլոկներում և հանքահանման հանքահորերում և այլ փորվածքներում նախատեսված են փոշու դեմ պայքարի սարքավորումներ, փոշենստեցման միջոցների անվանացանկ, դրանց աշխատանքային ռեժիմը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 415 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.22 | Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ փոշու և գազերի նստեցման համար օգտագործվու՞մ են հատուկ միջոցներ (մշուշաստեղծ սարք, ջրափրփուր և այլն)։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 420 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.23 | Ստորերկրյա հանքի հիմնական լեռնային փորվածքներում, տրանսպորտային միջոցներում և ցնցուղարանի մաքուր հանդերձարաններում առկա՞ են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 434 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 10․24 | Հերթափոխի ղեկավարի կողմից գրավոր կարգադրությունը տրվում է միայն հերթափոխից առաջ բացահանքի յուրաքանչյուր աշխատատեղի համալիր զննումից հետո՝ անվտանգ աշխատատեղերում աշխատանքներ կատարելու համար։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 16 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․25 | Անմիջապես հանքախորշում, հանքաստիճանների, շեպերի մոտ, ինչպես նաև աշխատող մեքենասարքավորումների և տրանսպորտային ուղիների վրա աշխատողները չեն հանգստանում կամ զբաղվում այլ գործունեությամբ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 17 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 10․26 | Նախքան մեքենասարքավորումների գործարկելն ու տրանսպորտային միջոցների շարժը տրվում են աշխատանքային գոտում գտնվող բոլոր աշխատողներին լսելի (տեսանելի) ձայնային և լուսային ազդանշաններ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 18 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.27 | Սողանքի հակում ունեցող բացահանքերում կազմակերպվու՞մ են սողանքային մարմնի դինամիկայի ռեժիմային դիտարկումներ (մոնիթորինգ), և դրանց հիման վրա իրականացվու՞մ են համապատասխան միջոցառումներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 36 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.28 | Բացահանքում իրականացվու՞մ են հանքաստիճաններում կախված հանքաքարի և ապարի բեկորների վտանգազերծում, խորաճեղքերի վերացում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 37 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.29 | Պահպանվու՞մ են կախված հանքաքարի կամ ապարի բեկորների տակ աշխատողների գտնվելու կամ աշխատանքների կատարումն արգելելու պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 37 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.30 | Հնարավոր փլուզումների և անկումների գոտում աշխատելու ժամանակ բացահանքի կողերը և հատակը ենթարկվու՞մ են մարկշեյդերական մանրազնին դիտարկման: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 41 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․31 | Ապարների տեղաշարժի երևույթներ նկատելու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցվում են և վերսկսվում են միայն փորձաքննություն անցած նախագծին համապատասխան վերսկսելու պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 36 և 41 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.32 | Միաժամանակ բաց և ստորերկրյա եղանակով մշակվող հանքավայրում իրականացվու՞մ են բաց և ստորերկրյա աշխատանքներում աշխատողների անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ՝ օդափոխության համակարգերի, մթնոլորտի վիճակի ստուգում, պայթյունի արդյունքում առաջացած թունավոր գազերի, նյութերի, ջրերի` բացահանքից ստորերկրյա փորվածքներ ներթափանցման վտանգի, բացահանքի հատակի բնամասի փլուզումների կանխում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 43 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.33 | Բացահանքի լցակույտերի շեպի վրա, դրանց հիմքի մոտակայքում և տրանսպորտային միջոցների բեռնաթափման գոտում տեղադրվա՞ծ են մարդկանց գտնվելու վտանգավորության մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 66 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 10.34 | Ավտոմեքենաները և տրանսպորտային այլ միջոցները լցակույտում բեռնաթափվու՞մ են նախագծով նախատեսված տեղում, փլուզման կամ սողանքի հնարավոր հատվածակողմից դուրս: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 67 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.35 | Լցակույտի հրապարակը համահարթեցնելիս շեպի եզրին բուլդոզերը մոտենում է դանակով դեպի առաջ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 69 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.36 | Պահպանվու՞մ են բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենաների և բուլդոզերների աշխատանքային գոտում, աշխատող մեխանիզմից մինչև 5 մետր հեռավորության վրա մարդկանց գտնվելու կամ աշխատանքներ կատարելու արգելման պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 76 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.37 | Էքսկավատորի տեղաշարժը կատարվու՞մ է մեքենավարի օգնականի տված ազդանշաններով` ապահովելով նրա և մեքենավարի մշտական փոխադարձ տեսանելիությունը: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 85 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.38 | Պահպանվում են հանքաստիճանի, լցակույտի կողի, տրանսպորտային միջոցի և էքսկավատորի հակակշռի միջև 1 մետրից ոչ պակաս հեռավորությունները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 86 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 10.39 | Պահպանվու՞մ են էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ մեքենավարի կողմից սահմանված կարգին համապատասխան ազդանշաններ տալու պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 87 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.40 | Գործատուն սահմանե՞լ է բացահանքերի ճանապարհներին ավտոմեքենաների և տրակտորների երթևեկության արագությունը։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 107 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․41 | Ավտոմեքենայի հետընթացքով շարժման ժամանակ տրվում է անընդհատ ձայնային ազդանշան։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 118 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.42 | Պահպանվու՞մ են քարհատ մեքենաների աշխատանքի ժամանակ աշխատանքի անվտանգ կազմակերպման պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 198, 203, 207 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական |  |
| 10.43 | Պահպանվու՞մ են ավտոմեքենայի թափքը բարձելիս բլոկները խցիկի վրայով տեղափոխելու, մեքենայի խցիկում կամ ոտնատեղի վրա, կամ տեղափոխվող բեռի տակ վարորդի կամ սպասարկող աշխատողների գտնվելու, կամ ավտոմեքենայի զննմամբ զբաղվելու արգելման պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 222 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․44 | Բացահանքում հոսանքագծերում մարդկանց աշխատելու դեպքում անջատված գործարկիչների, ավտոմատների և բարձրավոլտ բաշխիչ սարքերի բռնակին փակցվու՞մ է ազդագիր` «Չմիացնել, մարդիկ են աշխատում» գրառմամբ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 230 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10.45 | Բացահանքը սարքավորվա՞ծ է տեխնոլոգիական գործընթացների ղեկավարումը, հսկողությունն ու աշխատանքների անվտանգությունը, օպերատիվ դիսպետչերական կառավարումն ապահովող տեխնիկական միջոցների համալիրով։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 282 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․46 | Լեռնային զանգվածի շերեփման, ինչպես նաև ավտոճանապարհների շահագործման ժամանակ փոշեգոյացումը նվազեցնելու նպատակով տաք եղանակներին կատարվու՞մ է լեռնային զանգվածի ոռոգում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 314 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․47 | Կազմակերպությունում ներդրվա՞ծ են ճառագայթային վտանգավոր աշխատանքների կատարման թույլտվության միջոցառումներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 328 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․48 | Հարստացման ֆաբրիկայի մեխանիզմների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների գործարկումն սկսելուց առաջ տրվում է ձայնային ազդանշան, որոնց նշանակության մասին ծանոթ են բոլոր աշխատողները: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 50 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․49 | Տրվող ազդանշանների աղյուսակը փակցված է աշխատող մեխանիզմի վրա կամ դրա մոտակայքում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 51 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․50 | Ֆաբրիկայի աշխատողներին արգելված է հանգստանալ կամ այլ գործունեությամբ զբաղվել աշխատող մեխանիզմների մոտակայքում, տրանսպորտային ուղիների ու սարքավորումների վրա, ծխել կամ սնունդ ընդունել անմիջապես աշխատատեղում։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 21 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․51 | Ֆաբրիկայում աշխատատեղերը և մարդկանց անցատեղերը մաքուր վիճակում են, աշխատատեղերում առկա չեն տարբեր իրեր, առարկաներ, մեքենաների մասեր, մետաղի ջարդոն և արտադրական թափոններ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 25 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․52 | Վառելիքաքսուքային, սրբող, մաքրող նյութերն աշխատանքային տեղերում պահվում են փակ մետաղե անոթներում, իսկ հեշտ բռնկվող նյութերը (բենզին, նավթ և այլն)՝ աշխատանքային տեղերից դուրս: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 34 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․53 | Պահպանվում են բունկերներում հանքաքարի կուտակումների, կախվածքների, անցափակումների վերացման համար աշխատողներին բունկեր իջեցնելու արգելման պահանջները։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 91 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․54 | Ապարաջարդիչ մեքենայի աշխատանքային գոտու տարածքում հանքաքարի մեծ կտորների խցանումները վերացնելու համար կիրառվում են հատուկ հարմարանքներ ունեցող ամբարձիչ սարքավորումներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 98 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․55 | Աղացի ներսում աշխատանքները կատարվում են միայն տեխնիկական պատասխանատու անձի ներկայությամբ` ֆաբրիկայի ղեկավարության կողմից տրված կարգադրագիր-թույլտվությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 110 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․56 | Կոնտեյներների մեջ մետաղագնդերի բարձման տեղերը ցանկապատված են և կախված է «Վտանգավոր է» գրառմամբ ցուցատախտակ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 112 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․57 | Հերթափոխի տեխնիկական ղեկավարը, ղեկավարության կողմից հաստատված հրահանգի համաձայն, ստուգում է ռեագենտային հարթակի վրա աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցների առկայությունն ու դրանց սարքին վիճակը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 122 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․58 | Ֆաբրիկայի օդափոխման համակարգերի և ռեագենտախողովակների հիմնական նորոգման, զննման, մաքրման, վնասազերծման աշխատանքները կատարվում են պատասխանատու անձի կողմից տրված աշխատանքների ծավալի և անվտանգության միջոցառումների նշմամբ կարգադրագիր-թույլտվության հիման վրա: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 224 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․59 | Ագրեսիվ թթուների և ալկալիների խողովակագծերը անցկացված չեն աշխատանքային հարթակների և անցատեղերի վրայով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 231 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․60 | Էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ մարդիկ գտնվում են դրա շերեփի գործողության գոտուց դուրս: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 260 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․61 | Հանքաքարի, խտանյութի և ոչ հանքային նյութերի պահեստներում աշխատանքի ժամանակ բուլդոզերը չի թողնվում առանց հսկողության, աշխատող շարժիչով և բարձրացված հարթաշերեփով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 263 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 10․62 | Ֆաբրիկայի հոսանքագծերում մարդկանց աշխատելու ժամանակ անջատված գործարկիչների, ավտոմատների և բարձրավոլտ բաշխիչ սարքերի բռնակին փակցվում է ազդագիր` «Չմիացնել, մարդիկ են աշխատում» գրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 271 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 10․63 | Ֆաբրիկայում 1000 Վ-ից բարձր լարմամբ կայանքներում կարգադրագրով աշխատանքները կատարվում են պատասխանատու անձի ներկայությամբ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 304 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․64 | Էլեկտրաֆիլտրի կամ դրա առանձնամասերի ներքին զննումը և վերանորոգումը կատարվում են միայն գրավոր կարգադրագիր-թույլտվությամբ` էլեկտրաֆիլտրի շահագործման համար պատասխանատու անձի անմիջական մասնակցությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 313 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․65 | Պահպանվում են ավտոմեքենայից հանքաքարը ընդունման բունկերի բեռնահարթակում բեռնաթափելիս աշխատանքի անվտանգ կատարման կազմակերպման պահանջները։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 326 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․66 | Բեռնաթափումից հետո ավտոմեքենայի շարժն իրականացվում է իջեցված թափքով, իսկ հետընթաց շարժումը` անընդհատ ձայնային ազդանշաններ տալուց հետո: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 327 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․67 | Հալած ցինկով բունկերի ներպատվածքի լցումը կատարվում է միայն տեխնիկական պատասխանատու անձի անմիջական ղեկավարությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 381 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․68 | Եռակցման աշխատանքները փակ տարողություններում կատարվում են երկու անձանց մասնակցությամբ, որոնցից մեկը գտնվում է տարողությունից դուրս և իրականացնում է հսկողություն աշխատանքների անվտանգ կատարման նկատմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 396 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․69 | Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայում գործում է ճառագայթային հսկողության օբյեկտային ծառայություն։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 400 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․70 | Ֆաբրիկայի հիմնական բաժանմունքներում, ինչպես նաև ցնցուղարանի հանդերձարաններում առկա են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 444 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 10․71 | Պայթեցման աշխատանքներ կատարող աշխատողները պայթուցիկ նյութի հետ միասին աշխատավայր են հասցվում միայն այդ նպատակի համար հատուկ սարքավորված ավտոմեքենաներով` ուղեկցող անձանց հսկողությամբ: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 25 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․72 | Ստորգետնյա հանքավայրեր պայթուցիկ նյութերի փոխադրումն իրականացվում է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող և այդ նպատակների համար սարքավորված հանքի փոխադրամիջոցներով: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 27 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․73 | Պայթուցիկ նյութերի բեռնաբարձման, բեռնաթափման և հանքափողով փոխադրման ժամանակ մերձհանքափողային բակում և վերհանքային շենքում ներկա են լինում միայն պայթեցնողը, պայթուցիկ նյութը բաշխողը, բեռնող և բեռնաթափող անձինք, հանքափողն սպասարկողը և պայթուցիկ նյութը փոխադրելու համար պատասխանատու անձը: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 29 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․74 | Ստորգետնյա փորվածքներում պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են առանց հսկողության, եթե դրանք տեղավորված են պահման հատուկ տեղերում՝ տեղամասային կետերում, կողպված մետաղյա արկղերում կամ բեռնարկղերում: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 37 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․75 | Աշխատատեղերում մինչև լիցքավորումը պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են օրական պահանջի չափով՝ վտանգավոր գոտուց դուրս։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․76 | Աշխատատեղերում մինչև լիցքավորումը պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են հերթափոխի պահանջի չափով՝ վտանգավոր գոտու սահմաններում: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․77 | Զանգվածային պայթեցումներ կատարելու ժամանակ վտանգավոր գոտում պահվում են լիցքավորման համար անհրաժեշտ քանակի պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման միջոցներ: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․78 | Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների ոչնչացումը կատարվում է պայթեցնողների կողմից, պայթուցիկ նյութի պահեստապետի մասնակցությամբ, կազմակերպության ղեկավարի կողմից նշանակված պատասխանատու անձի ղեկավարությամբ: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 42 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․79 | Պահպանվում է Էլեկտրադետոնատորների կիրառմամբ պայթեցումների ժամանակ պայթեցնողի թաքստոցից` պայթեցումից 5 րոպեից ոչ շուտ և միայն էլեկտրապայթեցման ցանցն էլեկտրական հոսանքի աղբյուրից անջատելուց հետո դուրս գալու արգելքը: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 68 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․80 | Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ մարդկանց զգուշացնելու համար տրվում են ձայնային, իսկ մութ ժամանակ նաև լուսային ազդանշաններ։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 98 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․81 | Ազդանշանները տրվում են պայթեցման աշխատանքներ կատարող պայթեցնողի կողմից, իսկ զանգվածային պայթեցման ժամանակ` կազմակերպության ղեկավարության կողմից հատուկ նշանակված աշխատողի կողմից: | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 99 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․82 | Պայթանցքերի (հորատանցքերի) լիցքավորումը 2 մ-ից ավելի բարձրության վրա կատարվում է հատուկ սարքավորված, աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող ամբարձիչի հարթակներից։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 108 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 10․83 | Լիցքավորող մեքենաների, լիցքավորիչների և մեքենայացված լիցքավորման այլ միջոցների վերանորոգումը կատարվում է այդ նպատակի համար սարքավորված շինություններում (լեռնային փորվածքներում)։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 122 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10.84 | Յուրաքանչյուր չպայթած լիցք գրանցվում է պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ պայթալիցքերի խափանումների հաշվառման գրանցամատյանում։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 125 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 10․85 | Պայթեցման աշխատանքների կատարման կարգադրագրի-ուղեգրի մեջ կատարվում է նշում նախորդ հերթափոխում չպայթած լիցքի վնասազերծման աշխատանքները անավարտ մնալու վերաբերյալ։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 133 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11. | Գործատուն ապահովել է աշխատողների աշխատանքի անվտանգ կատարման ուսուցումը, աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության հրահանգավորումը | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 254 և հոդված 247-ի մաս 3** |  |  |  |  |  |  |
| 11․1 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերում ստորերկրյա եղանակով արդյունահանում իրականացնող կազմակերպությունում աշխատող ինժեներատեխնիկական անձնակազմը և մասնագետները անցել են են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 7 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 11․2 | Կազմակերպությունում նոր աշխատանքի ընդունված յուրաքանչյուր աշխատող, նախքան իր պարտականությունների կատարումը, անցնու՞մ է նախնական ուսուցում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 16 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․3 | Ստորերկրյա հանքում աշխատող անձինք կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերի համաձայն անցնու՞մ են ուսուցում և գիտելիքների ստուգում իրենց մասնագիտության գծով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 18 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․4 | Ստորերկրյա հանքում բոլոր աշխատողները, ոչ ուշ, քան տարին երկու անգամ, ստանու՞մ են տեխնիկական անվտանգության պահանջների իմացության հարցերով հրահանգավորում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 19 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․5 | Ստորերկրյա հանքում նոր աշխատանքի ընդունված անձինք ծանոթացվու՞մ են հանքից դեպի երկրի մակերևույթ դուրս եկող հիմնական և օժանդակ ելքերին։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 20 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․6 | Ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատողները ուսուցանված են հանքի փորվածքներում և դրանց հատման տեղերում, ինչպես նաև աշխատատեղերում տեղակայված համապատասխան ցուցանակների, նախազգուշական, թույլատրող և արգելող պլակատների, գրառումների և նշանների նշանակությանը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 21 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․7 | Ստորերկրյա հանքում, այլ կազմակերպություններից պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող մասնագետները, նախքան աշխատանքները սկսելը, կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերին համապատասխան, անցնու՞մ են ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 24 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․8 | Համապատասխան աշխատատեղի աշխատողն ուսուցանվա՞ծ է, որ աշխատանքներն սկսելուց առաջ պարտավոր է ստուգել և համոզվել հանքախորշի, փորվածքի ամրակապի, առաստաղի և կողերի վիճակի, օդափոխության համակարգի, հանքախորշի մեխանիզմների և սարքավորումների սարքինության մասին, եթե բացահայտվում են անսարքություններ, որոնք ինքը չի կարող ինքնուրույն վերացնել, դրա մասին պարտավոր է հայտնել հերթափոխի ղեկավարին (լեռնային վարպետին): | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 27 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․9 | Ստորերկրյա հանքում մեքենաներ, մեխանիզմներ և սարքավորումներ սպասարկող բոլոր աշխատողներն ուսուցանվա՞ծ են տրվող նախազգուշական ձայնային ազդանշանների նշանակությանը: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․10 | Հանքահորի հորատանցման և ամրակապման աշխատանքներում ընդգրկված բոլոր աշխատողներն ուսուցանվա՞ծ են վերհան կայանքներից տրվող ազդանշանների նշանակությանը։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 60 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․11 | Կազմակերպության բոլոր աշխատողներն ուսուցանվա՞ծ են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած աշխատողին առաջին օգնություն ցույց տալու եղանակների իմացության հարցերով` համաձայն կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերի: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 331 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․12 | Բացահանքի բոլոր աշխատողները ծանոթացվե՞լ են բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և շարժման երթուղիներում փակցված տեխնիկական անվտանգությանը վերաբերող ցուցադրական միջոցների նշանակությանը։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 14 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․13 | Աշխատանքային գոտում գտնվող բոլոր աշխատողներն ուսուցանվե՞լ են նախքան մեքենասարքավորումների գործարկելն ու տրանսպորտային միջոցների շարժը տրվող լսելի (տեսանելի) ձայնային և լուսային ազդանշանների նշանակությանը։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 18 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․14 | Բացահանքի աշխատողները տեղեկացվե՞լ են մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգավոր երևույթներ (մեքենասարքավորումների խափանումներ, սողանքի, հանքաստիճանի փլուզման, հրդեհի և արտակարգ այլ երևույթների առաջացման նշաններ) նկատելու դեպքում իրենց պարտականությունների մասին։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 19 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․15 | Մարկշեյդերական ծառայության կողմից լցակույտի փլուզման կամ սողանքի հնարավոր հատվածակողմի որոշված չափերը պարբերաբար տեղեկացվու՞մ են լցակույտում աշխատող անձնակազմին: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 67 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․16 | Գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներով կատարվե՞լ են ավտոտրանսպորտային միջոցներ վարող աշխատողների տեխնիկական անվտանգության գծով հրահանգավորումներ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 112 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․17 | Անվադողեր հավաքակցող և տեղակայող աշխատողները հրահանգավորվե՞լ են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներով։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 113 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․18 | Մեքենասարքավորումների վերանորոգման աշխատանքներ կատարող աշխատողները ծանոթացվե՞լ են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներին, օրացուցային պլաններին, որոնցով որոշվում են աշխատանքների կատարման կարգն ու հերթականությունը, դրանց անվտանգությունն ապահովող հարմարանքներն ու գործիքները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 185 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․19 | Բացահանքի բոլոր աշխատողներն անցե՞լ են էլեկտրահարումից տուժած անձանց առաջին օգնություն ցույց տալու հրահանգավորում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 233 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․20 | Էլեկտրաշարժաբերներով աշխատող լեռնահանքային և տրանսպորտային միջոցներ շահագործող անձինք, որոնց աշխատանքը կապված է մեքենաների և էլեկտրասարքավորումների սպասարկման հետ, անցե՞լ են ուսուցում սահմանված կարգին համապատասխան։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 240 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11․21 | Ֆաբրիկայում նոր աշխատանքի ընդունված աշխատողներն անցնում են նախնական ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 14 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.22 | Ֆաբրիկայում աշխատող բանվորական անձնակազմի ուսուցումը և գիտելիքների ստուգումն իրականացվում է ըստ մասնագիտությունների՝ ղեկավարության կողմից հաստատված ծրագրերին և թեմատիկ պլաններին համապատասխան: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 18 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.23 | Ֆաբրիկայի բոլոր աշխատողները ծանոթացված են մեխանիզմների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների գործարկումն սկսելուց առաջ տրվող ձայնային ազդանշանների նշանակությանը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 50 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.24 | Ֆաբրիկայի բոլոր աշխատողները ծանոթացված են աշխատատեղերում բարձրաղմուկի դեպքում տրվող լուսային ազդանշանների նշանակությանը։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 51 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.25 | Օդափոխման համակարգերի և ռեագենտախողովակների հիմնական նորոգման, զննման, մաքրման, վնասազերծման աշխատանքներում ընդգրկված անձինք հրահանգավորվում են այդ աշխատանքների կատարման համար պատասխանատու անձի կողմից: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 224 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.26 | Ֆաբրիկայի բոլոր աշխատողներն ուսուցանվում են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած մարդկանց փրկելու, նրանց առաջին օգնություն ցույց տալու եղանակների իմացության հարցերով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 274 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.27 | Հալած ցինկով բունկերի ներպատվածքի լցումը կատարող աշխատողներն անցել են ուսուցում, հրահանգավորում և ունեն համապատասխան որակավորում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 381 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.28 | Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայի աշխատողներն անցնում են ճառագայթային անվտանգության հարցերով ուսուցում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 404 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 11.29 | Ֆաբրիկայի համապատասխան աշխատողներն ուսուցանվել են առաջին բուժօգնության կազմակերպման ուղղությամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 444 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12. | Պահպանվել են կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներով աշխատավայրի (աշխատատեղի) կահավորման պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 255 և հոդված 247-ի մաս 3**,  Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 12․1 | Ստորերկրյա լեռնային փորվածքները, որոնցում աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են, պաշտպանվա՞ծ են հոծ պատնեշներով կամ համապատասխան արգելափակիչ նշաններով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 30 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․2 | Վերևից և ներքևից հուսալիորեն ծածկվա՞ծ են բոլոր չգործող ուղղաձիգ և թեք լեռնային փորվածքները։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 31 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 12․3 | Բոլոր չգործող ուղղաձիգ և թեք լեռնային փորվածքները, որոնք օգտագործվում են օդափոխության համար, պարսպվա՞ծ են ամուր արգելապատով, ծածկվա՞ծ են վտանգը բացառող մետաղե ցանցով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 31 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․4 | Լեռնային փորվածքները, որոնցում աշխատանքներն ավարտված են, փակվա՞ծ են մարդկանց մուտքն արգելակող միջնապատերով կամ ապահովիչ ցանկապատերով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 32 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․5 | Ստորերկրյա աշխատանքների հետևանքով երկրի մակերևույթին առաջացած իջանցքները, անկումները և հնարավոր փլուզման գոտիների սահմանները ցանկապատվա՞ծ են։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 33 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․6 | Մշակումն ավարտված մաքրահանման խցեր մուտք ունեցող փորվածքները փակված են: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 79 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․7 | Խցերում հարկային և ենթահարկային փորվածքների ելքերը ցանկապատվա՞ծ են: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 103 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․8 | Խորը հորատանցքերով հանքաքարի պոկման ժամանակ, լիցքերի պայթեցման հետևանքով հատման անցքեր առաջանալու դեպքում, խորը հորատանցքերում տեղադրվա՞ծ են անցքը փակող հարմարանքներ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 92 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․9 | Հանքավայրը ենթահարկային հանքամիջանցքների եղանակով մշակման ժամանակ արգելապատվա՞ծ է հանքամիջանցքը դատարկ տարածությունից: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 90 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12․10 | Ստորերկրյա ապարաջարդիչ համալիրներ կիրառելու դեպքում նախատեսվա՞ծ են՝ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 104 |  |  |  |  |  |  |
| 12․10.1 | Ապարաջարդիչ մեքենաներից դուրս թռչող ապարների կտորներից (նյութերից) նախազգուշացման և պաշտպանության միջոցներ․ |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․10.2 | Փոշուց օդի մաքրման միջոցներ. |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․10.3 | Ապարաջարդիչը քարերից մաքրելու դեպքում աշխատողների անվտանգության միջոցներ․ |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․10.4 | Ապարաջարդիչ մեքենայի օպերատորի պաշտպանության միջոցներ: |  |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․11 | Լուծազատման եղանակով մաքրահանման աշխատանքներում լուծույթներով լցավորված տարողությունների 200 մմ-ից ավելի չափեր ունեցող դիտանցքերը գտնվու՞մ են փակ վիճակում, տարողությունների սպասարկման հարթակը ապահովվա՞ծ է 1,2 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ ցանկապատով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 194 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․12 | Ստորերկրյա հանքերի բոլոր հորիզոններում, վերհան բաժանմունքների միջոցով մարդկանց անցումներն արգելափակելու համար հանքահորերի առջևից տեղադրվա՞ծ են պաշտպանիչ ցանցապատնեշներ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 255 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․13 | Պահպանվե՞լ են բացահանքում շահագործվող ժապավենային փոխակրիչները բազրիքներով սարքավորված անցումային կամրջակներով կահավորելու, կամ փոխակրիչի տակով անցումները և ուղղանցումները պաշտպանական վահանակով սարքավորելու պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 26 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․14 | Ցանկապատվա՞ծ են բացահանքի առափները, որոնցով տեղի է ունենում մարդկանց հաճախակի տեղաշարժեր: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 35 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12․15 | Խցանով փակվա՞ծ են 250 մմ-ից ավելի հորատաբերանի տրամագծով հորատանցքերը։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 50 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12․16 | Ավտոմեքենայի հետընթաց շարժը սահմանափակելու համար առկա՞ են բեռնաթափման հարթակների ամուր ապահովիչ պատնեշներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 118 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12․17 | Ձեռքով ապարաջոկման աշխատանքների ժամանակ ցանկապատվում է փոխակրիչի ժապավենը: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 144 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12․18 | Հանքավայրի ցամաքեցման ժամանակ առաջացող փլվածքները, ճեղքերն ու հնարավոր փլվածքատեղերը հուսալիորեն արգելապատվու՞մ են։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 295 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12․19 | Ֆաբրիկայում աշխատանքային հարթակները, անցման կամրջակները և աստիճաններն ունեն 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ բազրիքներ, առավել ապահով անցատեղերում՝ 0,8 մետրից ոչ պակաս: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 26 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.20 | Հարստացման ֆաբրիկայի հավաքակցման համար նախատեսված հարթակները, փոսիկները, խյուսափոսերը, ջրհորներն ու առուները ցանկապատված են 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ բազրիքներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 28 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.21 | Ֆաբրիկայի մեքենաների ու մեխանիզմների ատամնային և շղթայական փոխանցումները, անկախ դրանց տեղադրման բարձրությունից և շարժման արագությունից, ունեն հոծ ճաղաշարքեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 49 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.22 | Բունկերների բարձման և բեռնաթափման համար, աշխատանքային գոտիներ փոշու ներթափանցումը կանխելու նպատակով, կիրառվում են դոզավորիչ սարքեր: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 57 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.23 | Ռեագենտային բաժանմունքում առկա է օդափոխիչների աշխատանքների դադարեցումն ազդարարող ձայնային կամ լուսային ազդարարման համակարգ։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 77 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12.24 | Ֆաբրիկայի բունկերի բացվածքները ցանկապատված են ինքնաթափի հետընթաց շարժը սահմանափակելու համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 87, 88 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.25 | Վերանորոգման ժամանակ բունկերը սարքավորվում է հատուկ ծածկոցներով` վերևից որևէ առարկաների, իրերի ընկնելը կանխելու համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 12.26 | Ապարների ջարդման և տեսակավորման մեքենայի (ապարաջարդիչ մեքենա) աշխատանքին և դրա մեջ հանքաքարի մատուցման ընթացքին հետևող օպերատորի աշխատանքային հարթակը ունի մետաղե ցանցավոր ճաղաշարք: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 96 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.27 | Թրթռաքարամաղերի և ապարաջարդիչ մեքենաների վրա առկա են պաշտպանիչ հարմարանքներ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 101 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.28 | Հանքաքարի դասակարգիչների վրա կառուցված են բազրիքներով կամրջակներ` պտտման մեխանիզմների անվտանգ սպասարկման, ձողերի կամ պարույրների բարձրացման համար: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 114 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12.29 | Հանքաքարի դասակարգչի սպասարկման հարթակի շուրջը տեղադրված են ցանցավոր ցանկապատեր` բարձրությունը` առնվազն 300 մմ, ցանցախորշերի չափերը` 25 x 25 մմ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 114 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12.30 | Էլեկտրազատիչի մեքենավարի և ուղղիչ սարքերի օպերատորի աշխատանքային տեղերը սարքավորված են հատուկ դիէլեկտրիկ մեկուսիչներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 138 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 12.31 | Աշխատողներին ցայտումից պաշտպանելու համար ցանկապատված են նստվածքների լվացման հարմարանքներով սարքավորված թմբկագլանային ֆիլտրերը։ | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 170 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12.32 | Ֆաբրիկայի պահեստներում, որտեղ հանքաքարի բարձումը կատարվում է ժապավենային փոխադրիչի միջոցով, վերին սրահի երկայնական ճեղքերը, որոնցով հանքաքարը թափվում է պահեստ, ցանկապատվում են մշտական բազրիքներով կամ փակվում են 200 x 200 մմ չափերով անցքեր ունեցող վանդակապատով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 266 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական |  |
| 12.33 | Ժապավենային փոխակրիչների տակ գտնվող ելքի և մուտքի տեղերում տեղադրված են պաշտպանական վահանակներ` ժապավենից թափվող նյութերից աշխատողի վնասվելը բացառելու նպատակով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 336 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 13. | Պահպանվել է անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրման, պահպանման և շահագործման պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 255 և հոդված 247-ի մաս 3** |  |  |  |  |  |  |
| 13․1 | Արտադրական վնասակար կամ վտանգավոր գործոնների պայմաններում աշխատանքները կատարվու՞մ են անհատական պաշտպանության միջոցների պարտադիր կիրառմամբ։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 255, մաս 2,** Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1631-Ն որոշում, կետեր 1, 6, 8, 9, 30, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 4.1.3,  Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 308 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 13.2 | Ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատողներն ապահովվա՞ծ են հատուկ արտահագուստով, կոշիկներով, պաշտպանիչ սաղավարտներով, հակափոշային հակագազերով, աղմուկի դեմ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, խմելու ջրի անոթներով, պաշտպանական գոտիներով։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 14 և 422 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․3 | Գազապայթյունավտանգ ստորերկրյա հանքեր և փորվածքներ մտնող բանվորները, մասնագետները և ինժեներատեխնիկական աշխատողները ապահովվա՞ծ են հակագազերով: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 22 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․4 | Հանքահորի ամրացման կամ կախովի տախտամածի տեղափոխման աշխատանքները կատարվու՞մ են պաշտպանիչ գոտիների կիրառմամբ։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 58 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․5 | Վերընթացային փորվածքների լայնացման աշխատանքները կատարվու՞մ են ճոպանների վրա հուսալիորեն ամրացված ապահովիչ գոտիների կիրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 78 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․6 | Հանքավայրը ենթահարկային հանքամիջանցքների եղանակով մշակման ժամանակ բաց փորանցքերից ապարների պոկման աշխատանքները կատարելու ժամանակ աշխատողներն օգտագործու՞մ են պաշտպանիչ գոտիներ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 90 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․7 | Լուծազատման ժամանակ քիմիական ռեագենտների օգտագործման հետ կապված աշխատանքները կատարվու՞մ են անհատակ անպաշտպանության միջոցների կիրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 186 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․8 | Հանքահորի զննումը և վերանորոգումը կատարող չբեռնավորված վերհան տախտամածի կամ վերելքավանդակի տանիքին կանգնած աշխատողները պաշտպանիչ գոտիներով կապվա՞ծ են ճոպանին կամ կցավորման սարքերին, ծածկոցներով պաշտպանվա՞ծ են վերևից ընկնող առարկաներից: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 247 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․9 | Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման ժամանակ կիրառվու՞մ են էլեկտրապաշտպանիչ միջոցներ՝ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, բոտիներ, մեկուսիչ գորգեր, մեկուսիչ մետաղաձողեր, փոխադրովի հողանցումներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, էլեկտրոմոնտյորի գոտի: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 330 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․10 | Բացահանքում 350-ից ավելի թեքման անկյունով հանքաստիճանի շեպի վրա աշխատանքները կատարվու՞մ են ճոպաններով հուսալիորեն հենարաններին ամրացված պաշտպանիչ գոտիների կիրառմամբ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 40 |  |  |  | 0,05 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․11 | Պաշտպանիչ գոտիները ենթարկվու՞մ են փորձարկման ոչ ուշ, քան 6 ամիսը մեկ անգամ ստատիկ բեռով, 5 րոպե տևողությամբ և դրոշմավորվում են: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 247, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 40, Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․12 | Բացահանքի հորատող հաստոցի կայմի վրա աշխատողը կրում է կայմին ամրացված պաշտպանիչ գոտի։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 51 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․13 | Բացահանքի Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման աշխատանքների անվտանգ կատարման համար, օգտագործվու՞մ են պաշտպանական միջոցներ` դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, կրկնակոշիկներ (բոտեր), մեկուսիչ գորգեր, օպերատիվ ձողեր, ակնոցներ և այլն, որոնց վրա պետք է առկա լինեն դրանց փորձարկման տվյալները և պիտանելիության ժամանակը: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 231 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․14 | Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման համար կիրառվող պաշտպանական միջոցները պարբերաբար ենթարկվու՞մ են էլեկտրական փորձարկումների: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 330, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 232 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․15 | Լարման տակ գտնվող էլեկտրական մալուխն էքսկավատորին մոտեցնելու համար աշխատողներն օգտագործո՞ւմ են դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ (թաթմաններ) կամ մեկուսացված բռնակով հատուկ հարմարանքներ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 269 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․16 | Հորերում և հորանցքերում վնասակար գազերի առկայության կամ թթվածնի անբավարար քանակության դեպքում բոլոր աշխատանքները կատարվու՞մ են ճկուն փողրակ ունեցող հակագազերով: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 323 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․17 | Անբավարար ճառագայթային իրավիճակի դեպքում հանքավայրի աղտոտված տարածքներում աշխատողները փոշուց և ռադիոակտիվ աերոզոլներից պաշտպանության նպատակով ապահովվում են շնչադիմակներով: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 332 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13․18 | Բացահանքում ամիսը երկու անգամ կատարվու՞մ է արտահագուստի լվացում, անհրաժեշտության դեպքում կատարվու՞մ է արտահագուստի և կոշիկի վերանորոգում: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 357 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.19 | Ֆաբրիկայում աշխատող անձինք ապահովված են անհատական պաշտպանության սարքին միջոցներով, ունեն արտահագուստ, հատուկ կոշիկներ, հակագազեր, ձեռնոցներ և շնչադիմակներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 15, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1631-Ն որոշում |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.20 | Բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ վերանորոգում կատարող աշխատողներն ապահովված են պաշտպանիչ գոտիներով, շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.21 | Ֆաբրիկայի թրթռամաղերն սպասարկող անձինք օգտագործում են հակաաղմկային ականջակալներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 102 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.22 | Ֆաբրիկայի հերթափոխի տեխնիկական ղեկավարը, համաձայն ղեկավարության կողմից հաստատված հրահանգի, ստուգում է ռեագենտային հարթակի վրա աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցների առկայությունն ու դրանց սարքին վիճակը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 122 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.23 | Պնևմատիկ ֆլոտամեքենաների օդավերելակային խողովակների փոխման կամ մաքրման դեպքում աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոցներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 125 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.24 | Ծծմբային հանքաքարի հարստացման ժամանակ ապարաջարդիչ մեքենաների մուրճային ջարդիչների բաժանմունքներում աշխատողները ապահովված են մեկուսիչ հակագազերով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 142 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.25 | Գրավիտացման եղանակով հանքահարստացման ժամանակ ծանր կախույթների (սուսպենզիաների) հանքահարստացման համար կիրառվող սարքերի մետաղե մասերից պնդացած ֆերոսիլիցիումի, այլ ծանրիչների և հանքաքարի պոկումն իրականացվում է պաշտպանիչ ակնոցներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 156 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.26 | Ցիանական լուծույթների (խյուսի) հետ աշխատանքն իրականացվում է ռետինե ձեռնոցներով, գոգնոցով, երկարաճիտ կոշիկներով: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 205 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.27 | Էլեկտրոլիզատորներում կաթոդային բլոկների փոխման ժամանակ աշխատողները կրում են ռետինե արտահագուստ, ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ, ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 215 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.28 | Ֆաբրիկայի ռեագենտների բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է մեծ քանակությամբ վնասակար գազերի անջատում, առկա են հակագազեր, որոնց քանակն ապահովում է մեկ հերթափոխի աշխատողների ավելի քան 50%-ի պահանջը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.29 | Ֆաբրիկայի Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման աշխատանքների անվտանգ կատարման համար աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ միջոցներ՝ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, դիէլեկտրիկ կոշիկներ, մեկուսիչ գորգեր, պաշտպանիչ ակնոցներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 272 և 301 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.30 | Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգվում է պաշտպանիչ միջոցների սարքինությունը, արտաքին վնասվածքների բացակայությունը, պիտանիության ժամկետը: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 272 և 301 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.31 | Էլեկտրակայանքների սպասարկման համար կիրառվող պաշտպանիչ միջոցները պարբերաբար ենթարկվում են էլեկտրական փորձարկումների: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 273, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն որոշում, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.32 | Ֆաբրիկայում փոշի առաջացնող նյութերի բեռնաբարձումը և բեռնաթափումը կատարվում է շնչառական օրգանները փոշուց պաշտպանելու անհատական միջոցների կիրառմամբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 324 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.33 | Ապարաջարդիչ մեքենաների վերանորոգման ժամանակ վերևից ներքևի աշխատատեղ իջնելիս աշխատողները կրում են փրկարար գոտի և պաշտպանիչ ճոպան: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 378 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.34 | Հատիչով կամ ձեռքի այլ գործիքներով մեքենամասերի կտրման, մաքրման աշխատանքներ կատարելու ժամանակ աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոցներ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 385 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 13.35 | Փակ տարողության մեջ եռակցում կատարող աշխատողը ապահովված է պաշտպանիչ գոտիով և պարանով, որի ծայրը պետք է գտնվի տարողությունից դուրս գտնվող անձի մոտ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 396 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 14. | Գործատուն աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության վիճակի վերլուծության, պլանավորման, միջոցառումների կազմակերպման և վերահսկման հարցերի մասին տեղեկացնում և խորհրդակցում է աշխատողների հետ։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 253** |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Գործատուն աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության հարցերի քննարկմանը մասնակից է դարձնում աշխատողների ներկայացուցիչներին։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 253** |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 16. | Գործատուն ներքին կարգապահական կանոներով կամ աշխատանքային պայմանագրով սահմանել է աշխատանքի ռեժիմը և հանգստի ժամանակը | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 5-րդ, 84-րդ, 142-րդ, 218-րդ հոդվածներ** |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 17. | Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղիների կամ երեխա խնամող աշխատողների, առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների աշխատաժամանակի տևողությունը։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 139-143-րդ, 146-րդ, 147-րդ, 149-րդ** **հոդվածներ,** «**Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենք**, hոդված 19, Կառավարության 2005թ. օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշում |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան աշխատողների, հղի կանանց, մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների արտաժամյա աշխատանքի ներգրավման սահմանափակումները։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 144-րդ, 145-րդ, 148-րդ, 149-րդ** **հոդվածներ** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Պահպանվել են աշխատողներին գիշերային աշխատանքի ներգրավման սահմանափակումները։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 148** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 20. | Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց և երեխա խնամող աշխատողների հանգստի ռեժիմին ներկայացվող պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 152-156-րդ, 158-167-րդ, 172-173-րդ, 176-րդ հոդվածներ.**  Կառավարության 2005թ. օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշում |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Ստույգ հաշվառվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխա խնամող աշխատողների և առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների օրական և(կամ) շաբաթական աշխատաժամանակը։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 142, մաս 6** |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 22. | Աշխատողներն ունեն տվյալ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մասնագիտական կրթություն կամ որակավորում: | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 89, մաս 1, կետեր 3-6** |  |  |  |  |  |  |
| 22․1 | Ստորերկրյա հանքերում լեռնային աշխատանքների ղեկավարումն իրականացնող ինժեներատեխնիկական աշխատողներն ունե՞ն համապատասխան մասնագիտական կրթություն, և սահմանված կարգով տեխնիկական անվտանգության գծով անցել են ուսուցում և ստացել մասնագիտական որակավորում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 23 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 22.2 | Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի աշխատանքներում ընդգրկված ինժեներատեխնիկական անձնակազմը և մասնագետները ստացե՞լ են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում և որակավորում։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 11 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 22.3 | Հարստացման ֆաբրիկայի աշխատանքներում ընդգրկված ինժեներատեխնիկական կադրերը և մասնագետները ստացել են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում և որակավորում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 17 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 22.4 | Բացահանքում էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման գործառույթներում ընդգրկված աշխատողներն ունե՞ն համապատասխան որակավորման խումբ։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 181, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 22.5 | Ֆաբրիկայի աշխատողները, ովքեր կատարում են էլեկտրական սարքերի (մեքենաների) սպասարկման աշխատանքներ ունեն տեխնիկական անվտանգության գծով համապատասխան որակավորման խումբ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 19,  Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն որոշում,  Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում |  |  |  | 0,2 | Փաստաթղթային |  |
| 22.6 | Պայթեցման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողները ստացել են համապատասխան ուսուցում և որակավորում։ | Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետեր 3, 4 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 23. | Պահպանվել են պարտադիր բժշկական զննության պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 249,**  Կառավարության 2004թ. հունիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում,  Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 13և 430,  Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 307 և 360, Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 14 և 446 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 24. | Պահպանվել են աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցման պահանջները | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 250** |  |  |  |  |  |  |
| 24․1 | Ստորերկրյա հանքում պահպանվու՞մ են աշխատանքի դադարեցման և աշխատողներին անվտանգ վայր տեղափոխելու պահանջները՝ ստորերկրյա հանքում օդափոխության, վթարային ազդանշանման համակարգերի խափանումների, հանքի փորվածքների վտանգավոր վիճակների, կախված ապարների, ոչ սարքին ամրակապերի, մեխանիզմների շարժական մասերի խափանումների առկայության դեպքերում։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 26 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․2 | Պահպանվու՞մ են բնամասերի և առաստաղի ամրության վրա բացասաբար ազդող որևիցե խախտում նկատելու դեպքում` հանքախորշում անմիջապես աշխատանքները դադարեցնելու, բնամասի և առաստաղի ամրության ապահովման համար միջոցներ ձեռնարկելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 74 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․3 | Պահպանվու՞մ են հանքախորշում փորվածքի առաստաղի և կողերի ինքնափլուզման վտանգի դեպքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցնելու և աշխատողներին անվտանգ վայր տեղափոխելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 80 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․4 | Պահպանվու՞մ են ստորգետնյա հանքի առաստաղի և կողային ապարների փլեցման ժամանակ, առաստաղի ապարների փլեցումը հետ ընկնելու դեպքում՝ մաքրահանման աշխատանքների կատարումը դադարեցնելու պահանջները։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 86 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․5 | Պահպանվու՞մ են ստորգետնյա փորվածքներում օդափոխության սահմանված ռեժիմների խախտման կամ թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի բարձրացման դեպքերում` այդ փորվածքներում գտնվող աշխատողներին անմիջապես մաքուր օդի դուրս հանելու, աշխատողների մուտքը դեպի չօդափոխվող փորվածքները փակելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 112 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․6 | Պահպանվու՞մ են ստորերկրյա փորվածքների մթնոլորտում տաք գազերի սահմանային թույլատրելի չափաքանակները 0,5%-ով բարձրանալու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու, աշխատողներին մաքուր օդի դուրս հանելու, ներքին այրման շարժիչներն անջատելու և ապագազացման համար միջոցներ ձեռնարկելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 116 |  |  |  | 0․2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․7 | Պահպանվու՞մ են գլխավոր օդափոխիչը 30 րոպեից ավելի տևողությամբ չաշխատելու դեպքում գլխավոր օդափոխիչի սխեմայում գտնվող խուլ փորվածքներից աշխատողներին դեպի մաքուր օդով փորվածքներ հանելու պահանջները։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 125 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․8 | Պահպանվու՞մ են գլխավոր օդափոխիչը 2 ժամ և ավելի տևողությամբ չաշխատելու դեպքում բոլոր աշխատատեղերից աշխատողներին երկրի մակերևույթ հանելու, հանքախորշերը պատշաճ կերպով օդափոխելուց և հանքային մթնոլորտի վիճակն ստուգելուց հետո աշխատանքները վերսկսելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 125 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․9 | Ջրահեղեղված փորվածքներում, որտեղ նկատվում են ջրի և գազի հնարավոր ճեղքման նշաններ, պահպանվու՞մ են աշխատանքները դադարեցնելու, ջրահեղեղման և գազավորման վտանգի տակ գտնվող փորվածքներից մարդկանց դուրս բերելու պահանջները: | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 400 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․10 | Պահպանվու՞մ են հրդեհի ծագման դեպքում բացահանքի այն տեղամասերում, որտեղ առաջացել է հրդեհապայթյունավտանգ իրավիճակ, պարտադիր կարգով բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու, իրավիճակի մասին կազմակերպության ղեկավարությանը, հրշեջ և լեռնափրկարար ծառայություններին տեղեկացնելու պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 21 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․11 | Պահպանվու՞մ են բացահանքի հանքաստիճանից կախված «հովարների», առանձին խոշոր բեկորների, ինչպես նաև ձյան ու սառույցի կախված շերտերի առկայության դեպքում վտանգավոր գոտում աշխատանքները դադարեցնելու, աշխատողներին անվտանգ գոտի հեռացնելու, տեղամասը նախազգուշացնող նշաններով արգելափակելու պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 27 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․12 | Պահպանվու՞մ են հնարավոր փլուզումների և անկումների գոտում ապարների տեղաշարժի երևույթներ նկատելու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու և միայն փորձաքննություն անցած նախագծին համապատասխան վերսկսելու պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 41 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․13 | Պահպանվու՞մ են հանքաստիճանի կախվածքների և «հովարների» տակ էքսկավատորի աշխատանքի արգելման, էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ էքսկավատորի շերեփի և հակակշռի գործողության գոտում աշխատողների գտնվելու, ինչպես նաև կողմնակի անձանց էքսկավատորի խցիկում կամ արտաքին հարթակում գտնվելու արգելման պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 93 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․14 | Պահպանվու՞մ են հանքաստիճանի փլուզման և սողանքի վտանգի, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերի չպայթած լիցքերի հայտնաբերման դեպքերում, էքսկավատորի աշխատանքը դադարեցնելու, անվտանգ գոտի հեռացնելու պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 91 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․15 | Պահպանվու՞մ են 25 մետրից պակաս տեսանելիության դեպքում էքսկավատորի տեղաշարժման և աշխատանքի դադարեցման պահանջները։ | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 97 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24․16 | Պահպանվու՞մ են բուդոզերների աշխատանքի արգելման պահանջները, եթե կատարվում են լայնակի աշխատանքներ զառիթափ լանջի վրա: |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 24.17 | Պահպանվու՞մ են առանց փոշեորսման կամ փոշեճնշման արդյունավետ միջոցների քարհատ մեքենաների, հորատող հաստոցների, հորատիչների էլեկտրագայլիկոնների աշխատանքի դադարեցման պահանջները: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 315 |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24.18 | Ֆաբրիկայում օդափոխության կայանքի աշխատանքն ընդհատվելու կամ օդում վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի չափաքանակից բարձրանալու դեպքերում աշխատանքներն անհապաղ դադարեցվում են: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 78 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24.19 | Ֆաբրիկայում անսարք օդափոխման համակարգերի պայմաններում այնպիսի տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործումը, որոնց աշխատանքն ուղեկցվում է փոշու կամ գազի անջատմամբ, դադարեցվում է: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 80 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24.20 | Ընդունող բունկերները չեն բեռնավորվում եթե բաց են բեռնաթափման ելանցքերը, և չեն բեռնաթափում,եթե սպասարկող անձնակազմը գտնվում է բեռնաթափման գոտում: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 90 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24.21 | Պահպանվում են բունկերներում հանքաքարի կուտակումների, կախվածքների, անցափակումների վերացման համար աշխատողներին բունկեր իջեցնելու արգելման պահանջները: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 91 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24.22 | Բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս վտանգավոր իրավիճակներ առաջանալու դեպքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվում են, աշխատողներն անհապաղ դուրս են բերվում բունկերից: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94 |  |  |  | 0,2 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 25. | Աշխատողների տեղահանման պլանները փակցված են տեսանելի տեղերում. | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 250, մասեր 5 և 7** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական |  |
| 26. | Կազմակերպությունում, որտեղ արտադրվում, օգտագործվում, պահպանվում են վտանգավոր նյութեր,առկա են հնարավոր վթարի կամ վտանգի մասին նախազգուշացնելու և հետևանքները վերացնելու համար գործողությունների պլաններ։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 250, մաս 6** |  |  |  |  |  |  |
| 26․1 | Ստորերկրյա եղանակով արդյունահանում իրականացնող կազմակերպությունում հաստատվա՞ծ է հնարավոր վթարների նախազգուշացման և հետևանքների վերացման համար գործողությունների պլան։ | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 6 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 26․2 | Հանքերում, որտեղ բացահայտվել են (կամ երկրաբանական տվյալներով կանխատեսվում են) տաք կամ թունավոր գազերի անջատում, մշակվու՞մ են համալիր միջոցառումներ («գազային ռեժիմ»): | Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 117 և 119 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 26․3 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերը բաց եղանակով մշակող կազմակերպությունում հաստատվե՞լ են հնարավոր վթարների նախազգուշացման և դրանց հետևանքների վերացման գործողությունների պլաններ: | Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 8 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 26․4 | Հարստացման ֆաբրիկա շահագործող կազմակերպությունում հաստատված է հնարավոր վթարների նախազգուշացման և դրանց հետևանքների վերացման գործողությունների պլաններ: | Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 7 |  |  |  | 0,1 | Փաստաթղթային |  |
| 27. | Սահմանված կարգով իրականացվում են դժբախտ դեպքի հաշվառում և ծառայողական քննություն։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 261,**  Կառավարության 2006թ. մարտի 23-ի N 458-Ն որոշում |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 28. | Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներում ներգրավելու արգելքը։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 257 և 258-րդ հոդվածի 1-ին մաս,** Կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի N 2308-Ն որոշում, Կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշում |  |  |  | 0,5 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29. | Պահպանվում են մայրության պաշտպանության երաշխիքները։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մասեր 2-5** |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Աշխատանքի վնասակար պայմանների և վտանգավոր գործոնների ցանկի, ինչպես նաև աշխատավայրի գնահատման արդյունքների հիման վրա գործատուն որոշում է հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց անվտանգության և առողջության վրա ազդող վտանգավոր գործոնների ազդեցության տևողությունը և բնույթը: | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 2** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29.2 | Հնարավոր ազդեցության առկայությունը որոշելուց հետո գործատուն վտանգավոր գործոնների ազդեցության ռիսկի վերացման նպատակով ձեռնարկում է ժամանակավոր միջոցներ: | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 2** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29.3 | Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն ձեռնարկում է միջոցներ բարելավելու աշխատանքային պայմանները, որպեսզի հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանայք չենթարկվեն նման գործոնների ազդեցությանը: | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 3** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29.4 | Եթե աշխատանքային պայմանների փոփոխությամբ վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը հնարավոր չէ վերացնել, ապա գործատուն հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրում է այլ աշխատանքի նույն կազմակերպությունում կամ այդպիսի հնարավորության բացակայության դեպքում՝ տրամադրում է վճարովի արձակուրդ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի հատկացումը: | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 3** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29.5 | Աշխատաժամանակի ընթացքում հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջը, բժշկական հետազոտություն անցնելու համար, գործատուն նրան ազատում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից` պահպանելով միջին աշխատավարձը։ | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 4** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 29.6 | Երեխային կրծքով կերակրող կնոջը մինչև երեխայի մեկուկես տարին լրանալը, բացի հանգստի և սնվելու համար տրամադրվող ընդմիջման ժամերից, երեխային կերակրելու համար յուրաքանչյուր երեք ժամը մեկ գործատուն տրամադրում է լրացուցիչ ընդմիջում` կես ժամից ոչ պակաս տևողությամբ, երեխային կերակրելու համար նախատեսված ընդմիջումների ժամանակահատվածում վարձատրելով միջին ժամային աշխատավարձի չափով | **ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 258, մաս 5** |  |  |  | 0,1 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |

**Ծանոթագրություններ\***

**Նշում 1\***

**Լուսավորման նորմավորվող ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տեսողական աշխատանքի բնութագիրը | Նշմար-  վող օբյեկտի նվազա-գույն կամ համար-  ժեք չափը,  մմ | Տեսողա-  կան աշխա-  տանքի կարգը | Տեսո-ղական աշխա-  տանքի ենթա-կարգը | Օբյեկտի ցայտու-  նությունը ֆոնով | Ֆոնի բնութա-  գիրը | Արհեստական լուսավորում | | | | | Բնական լուսավորում | | Համատեղված լուսավորում | |
| Լուսավորվածությունը, լք | | | | | ԲԼԳ,% | | | |
| Լուսավորման համակցված համակարգի  դեպքում | | Ընդհանուր  լուսավոր-  ման  համա-  կարգի  դեպքում | Շլացման ցուցանիշի և բաբախման գործակցի նորմավոր-  վող մեծու-  թյունների զուգակցումը | | Վերին կամ  համակցված  լուսավորման  դեպքում | Կողմնային  լուսավոր-  ման  դեպքում | Վերին կամ  համակց-  ված  լուսավոր-  ման  դեպքում | Կողմնային  լուսավորման  դեպքում |
| Ընդա-  մենը | այդ թվում ընդհա-նուրից | P | KH,  % |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** |
| Ամենաբարձր ճշտության | 0.15-ից պակաս | I | ա     բ       գ       դ | Փոքր | Մուգ | 5000 4500 | 500  500 | -  - | 20  20 | 10  10 | - | - | 6.0 | 2.0 |
| Փոքր  Միջին | Միջին Մուգ | 4000  3500 | 400  400 | 1250  1000 | 20  10 | 10  10 |
| Փոքր  Միջին  Մեծ | Բաց  Միջին  Մուգ | 2500      2000 | 300      200 | 750      600 | 20      10 | 10      10 |
| Միջին  Մեծ  \* | Բաց  \*  Միջին | 1500      1250 | 200      200 | 400      300 | 20      10 | 10      10 |
| Շատ բարձր ճշտության | 0.15-ից մինչև 0.30 | I I | ա     բ       գ       դ | Փոքր | Մուգ | 4000  3500 | 400  400 | -  - | 20  10 | 10  10 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին | Միջին Մուգ | 3000  2500 | 300  300 | 750  600 | 20  10 | 10  10 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին  Մեծ | Բաց  Միջին  Մուգ | 2000      1500 | 200      200 | 500      400 | 20      10 | 10      10 | - | - | 4.2 | 1.5 |
| Միջին  Մեծ  \* | Բաց  \*  Միջին | 1000      750 | 200      200 | 300      200 | 20      10 | 10      10 |  |  |  |  |
| Բարձր ճշտության | 0.30-ից մինչև 0.50 | I I I | ա       բ     գ       դ | Փոքր | Մուգ | 2000  1500 | 200  200 | 500  400 | 40  20 | 15  15 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին | Միջին Մուգ | 1000  750 | 200  200 | 300  200 | 40  20 | 15  15 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին  Մեծ | Բաց  Միջին  Մուգ | 750      600 | 200      200 | 300      200 | 40      20 | 15      15 | - | - | 3.0 | 1.2 |
| Միջին  Մեծ  \* | Բաց  \*  Միջին | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
|  |
| Միջին ճշտության | 0.50-ից մինչև 1 | IV | ա     բ     գ       դ | Փոքր | Մուգ | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին | Միջին Մուգ | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին  Մեծ | Բաց  Միջին  Մուգ | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 | 4 | 1.5 | 2.4 | 0.9 |
| Միջին  Մեծ  \* | Բաց  \*  Միջին | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր ճշտության | 1-ից մինչև 5 | V | ա     բ     գ         դ | Փոքր | Մուգ | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին | Միջին Մուգ | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր  Միջին  Մեծ | Բաց  Միջին  Մուգ | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| Միջին  Մեծ  \* | Բաց  \*  Միջին | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Կոպիտ (շատ փոքր ճշտության) | 5-ից ավել | VI |  | անկախ ֆոնի և ֆոնով օբյեկտի ցայտունության բնութագրից | | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| Աշխատանք    Տաք արտադրամասերում լուսատու նյութերի և շինվածքների հետ | 0.5-ից ավել | VII |  | Նույնը | | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| Արտադրական գործընթացներ  ընթացքի ընդհանուր դիտարկում,    մշտական  պարբերական սենյակում մարդկանց մշտական կացության  դեպքում    պարբերական սենյակում մարդկանց պարբերական կացության դեպքում    ինժեներական հաղորդակցումների ընդհանուր դիտարկում |  | VIII | ա | -“- | | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| բ | -“- | | - | - | 75 | - | - | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| գ | -“- | | - | - | 50 | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| դ | -“- | | - | - | 2 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Ծանոթություններ:  1. Նորմերի 1 ա-ից մինչեւ 3 գ ենթակարգերի համար կարող է ընդունվել տվյալ ենթակարգի համար 7-11 սյունակներում բերված նորմավորվող ցուցանիշների լրակազմերից մեկը:  2. Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափերը եւ համապատասխանաբար դրանց տեսողական աշխատանքի ենթակարգերը սահմանված են աշխատողի աչքերից 0,5 մ-ից ոչ ավել հեռավորության վրա նշմարվող օբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում:  3. 1-3, 4բ, 4գ, 5ա կարգերի համար ընդհանուր լուսավորման համակարգի նախատեսումը թույլատրվում է միայն տեխնիկական անհնարինության կամ համակցված լուսավորման համակարգի կիրառման տնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում: | | | | | | | | | | | | | | |

**Համաարդյունաբերական սենքերի և կառուցվածքների լուսավորության նորմավորվող ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հհ | Սենքեր և արտադրական տեղամասեր, սարքավորումներ, կառուցվածքներ | Աշխատանքային մակերևույթ  և հարթություն, որի վրա նորմավորվում է լուսավորվա-  ծությունը  (Հ-հորիզոնական,  ՈՒ-ուղղաձիգ) | Տեսողական աշխատանքի կարգը ըստ  աղյուսակ   1-ի | Նորմավորվող լուսավորվածությունը, լք | | | Շլացման ցուցանիշը,   ոչ ավելի | Բաբախման գործակից %,  ոչ ավելի | Լրացուցիչ ցուցումներ |
| Ընդհանուր լուսավորման դեպքում | Համակցված լուսավորման դեպքում | |
| Ընդհա-նուր | Ընդհա-  նուրից |
|  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1. | **Պահեստներ**  Յուղի, լաքաներկային նյութերի պահեստներ` պահեստանոցներ  1) պահուստում  լցաբաշխման  2) պահուստում առանց  լցաբաշխման | Հ – հատակ  Հ – հատակ | VIII բ  VIII գ | 70  50 | -  - | -  - | - | - |  |
| 2. | Քիմիկատների, կարբիդ կալցիումի, թթուների, ալկալիդների և այլնի պահեստներ, պահեստանոցներ | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| 3. | Մետաղի, պահեստային մասերի, վերանորոգվող ֆոնդի, պատրաստի արտադրանքի պահեստներ և պահեստանոցներ, վերանորոգման ենթակա մանրամասների և գործիքների պահեստ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| 4. | Դարակաշարային պահմամբ պահեստներ`  1) Բեռների ընդունման  և հանձնման  հիմնարկաբաժին  2) Տրանսպորտի  բաշխման համակարգ  3) պահեստարանի  գոտի`  ա. խորշերում և  բ. պատվարներում | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – հատակ  Հ – հատակ  ՈՒ  ՈՒ | IV գ \*)  V գ  VIII գ  VIII բ  IV բ | 200  150  50  75  200 | 400  -  -  -  - | 200  -  -  -  - | 40  40  -  -  40 | 20  20  -  -  20 | Դարակաշարային պահեստների ավտոմատ շտաբեր ամբարձիչներով պահման գոտիներում լուսավորում պահման չի պահանջվում, անհրաժեշտ է վթարային լուսավորում, հպանվակների վերանորոգման լուսավորում և անցամասերի հերթապահ լուսավորում |
| 5. | Պահեստներ, պահեստանոցներ, գազի բալոնների  շվաքարանների տակի բաց հարթակներ | Հ – հատակ | VIII բ | 50 | - | - | - | - |  |
| 6. | Ծանրաշարժ առարկաների և սորուն նյութերի (ավազ, ցեմենտ և այլն) պահեստներ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| 7. | Բեռնաբարձիչ մեքենաներ (ամբարձահեծան, բազմաճախարակներ, կամրջային  ամբարձիչներ և ուրիշներ) սենքերում  շենքերից դուրս | Հ, ՈՒ–կառավարման վահան,  ՈՒ – ամբարձիչի կեռ, սարքավորումների և մանրամասների ընդունման և հանձնման    Հ, ՈՒ–կառավարման վահան,  Լ-սարքավորումների, նյութերի մանրամասների ընդունման և հանձնման | VIII բ  VIII բ                    V      VII      VII | 50  50                    30      10      10 | -  -                    -      -      - | -  -                    -      -      - | -  -                    -      -      - | -                      -      -      - |  |
| 8. | Լցման,  թափման էսկադաներ | Հ – հարթակի հատակ  Հ - ցիցտեռնի բկանցք | III  VI | 5  20 | -  - | -  - | -  - | -  - |  |
| 9. | **Էլեկտրասարքեր`**  Բաշխիչ կայանքների դիսպետչերական, օպերատորային,  էլեկտրավահանային սենքեր`  1) մարդկանց  մշտական կացությամբ                      2) մարդկանց  պարբերական  կացությամբ | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – օպերատորի սեղան    Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի սանդղակի կառավարման վահաններ  ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը    Հ – 0.8մ հատակից    Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի սանդղակի կառավարման վահաններ  ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը | III գ \*)                          IV գ \*)                VIII գ | 200        300                  150    150            50 | -        750                  -    -            - | -        200                  -    -            - | 40                          40 | 20        20/15                  20    20            - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 10. | Կառավարման պուլտեր և վահաններ`  1) սենքերում  ա. չափիչ  ապարատուրայով    բ. առանց չափիչ  ապարատուրայի            2) շենքերից դուրս | Հ – 0.8մ սարքերի սանդղակներ        ՈՒ – 1.5մ  Հ – 0.8 մ  ՈՒ – 1.5մ  Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ    ՈՒ – 1.5մ   Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ | IV գ \*)          VI գ \*)              IV գ \*) | 150          150              50 | -          -              - | -          -              - |  | 20          20              - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 11. | Սենքերում առանձին կանգնած հսկման սարքեր`  1) մշտական դիտարկման  2) պարբերական  դիտարկման  3) շենքերից դուրս | Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ  Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ  Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ | IV դ \*)    IV բ \*)    IV բ \*) | 200    150    50 | -    -    - | -    -    - |  | 20    20    - |  |
| 12. | Տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, ստատիկ կոնդենսատորների, ակումուլյատորների խցիկներ և սենքեր | ՈՒ - 1.5մ | VIII բ | 75 | - | - |  | - |  |
| 13. | Էլեկտրամեքենայական սենքեր`  1) մարդկանց մշտական  կացությամբ    2) մարդկանց  պարբերական  կացությամբ | Հ – 0.8մ հատակից  ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա  Հ – 0.8մ հատակից  ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա | IV դ      IV դ \*) | 200      150 | -      - | -      - | 40      40 | 20      20 |  |
| 14. | Բնակելի և հասարակական շենքերում էլեկտրավահանակներ | Հ – 0.8մ հատակից  ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| 15. | **Կաթսայատներ**  Փակիչ և կարգավորիչ արմատուրա`  1) սենքերում                  2) շենքերից դուրս | ՈՒ – հնոցների, սողնակների, վենտիլների, կափույրների, լծակների, փականների, բունկերների, ծխնիների վրա նույնը | VIII բ                    V | 75                    30 | -                    - | -                    - | -                    - | -                    - |  |
| 16. | Հնոցներ և ջերմօգտագործիչների հարթակներ և աստիճաններ, հնոցների հետևի անցամասեր | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | *-* |  |
| 17. | Վառելիքամատուցման սենյակ | Հ – 0.8մ հատակից | VI \*) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| 18. | Ծխաքաշերի, օդափոխիչների սենյակներ, բունկերային բաժանմունք | Հ, ՈՒ – 0.8մ հատակից | VI \*) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| 19. | Կոնդենսացման, քիմջրամաքրման, ջրահեռացման, օդազերծման, զոլի սենյակներ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| 20. | Քիմջրամաքրման և գեներատորային սենք | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| 21. | Վերբունկերային սենյակ | Հ – 0.8մ հատակից | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| 22. | **Ինժեներական ցանցերի սենքերի և այլ տեխնիկական սենքեր**  Պոմպակայանների մեքենասրահներ (տեխնոլոգիական ըստ ջրի վերմղման և նավթաբլոկային փնջային պոմպակայաններ և այլ), օդափոխներ`  1) անձնակազմի  մշտական  հերթապահությամբ      2) անձնակազմի ոչ  մշտական  հերթապահությամբ | Հ – 0.8մ հատակից            ՈՒ – հսկման սանդղակների վրա  Հ – մեքենավարի սեղան    Հ – 0.8մ հատակից  ՈՒ - հսկման սանդղակների վրա | IV դ \*)      III դ    IV դ \*) | 200            150      200    150    150 | -      400    -    - | -      200    -    - | 40            -    -      40    - | 20            20    20/15      20    20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 23. | Սենքեր կոնդիցիոներների համար, ջերմային պունկտեր | Հ – 0.8մ հատակից | VI \*) | 150 | - | - | 40 | 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 24. | Կոմպրեսորանոցներ (բլոկներ, կայաններ, սենյակներ, սրահներ)`  1) անձնակազմի  մշտական  հերթապահությամբ                  2) անձնակազմի ոչ  մշտական  հերթապահությամբ | Հ – 0.8մ  ՈՒ – սարքերի սանդղակների հատակից կոմպրեսորի կառավարման վահանի վրա  Հ - մեքենավարի սեղան    Հ – 0.8մ հատակից  ՈՒ – սարքերի սանդղակի վրա կառավարման վահանի վրա | I V դ \*)                III դ      I V \*) | 200  150              200      150  150 | -  -              400      -  - | -  -              200      -  - | 40                -      60  - | 20  20              20/15      20  20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 25. | **Ինժեներական ցանցերի սենքեր**  Օդափոխման սենքեր և կայանքներ`  1) օդաքաշ և ներհոս  օդափոխիչների խցիկներ  2) օդաջեռուցիչների և  զտիչների  հատվածամասեր | Հ – 0.8մ հատակից      Հ – 0.8մ հատակից | VIII գ      VIII դ | 50      20 | -      - | -      - | -      - | -      - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 26. | Հոսանքալարերի, բեռնափոխարկիչների, փոխարկիչների ստորանցքեր և թունելներ | Հ – հատակ | VIII դ | 20 | - | - | - | - |  |
| 27. | Կաբելային, ջերմավորման, յուղային, խյուսաշարների, ջրմուղի թունելներ | Հ – հատակ | - | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Ավտոմեքենաների սպասարկման ձեռնարկություններ  Դիտաառուներ սենքերում և շենքերից դուրս | Հ – մեքենայի հատակ | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| 29. | Շարժունակ կազմի լվացման և մաքրման կետեր` շենքերից դուրս սենքերում | Հ – ծածկ  Հ – հատակ | VII գ  VI \*) | 10  150 | -  - | -  - | -  40 | -  20 |  |
| 30. | Ագրեգատների, հանգույցների, մանրամասների լվացատեղ | Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ | VI \*) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| 31. | Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և բեռնատար ավտոմեքենաների արատորոշման տեղամասեր | Հ – 0.8մ հատակից | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| 32. | Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների տեխնիկական վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| 33. | Ամբարձիչներ | Հ – մեքենայի հատակ | IV գ | 150\*\*) | - | - | 40 | 20 |  |
| 34. | Դողահավաքման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | V ա | 300 | - | - | 40 | 20 |  |
| 35. | Դարբնոցազսպանային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | IV բ | 200 | - | - | 40 | 20/20 |  |
| 36. | Եռակցման թիթեղագործական տեղամաս | Հ – 0.8մ | IV գ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| 37. | Պղնձագործի տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – դազգահ  Հ – գուռ | IV բ  V ա | 200  -  - | -  500  400 | -  200  200 | 40 | 20  20/20  20/20 |  |
| 38. | Էլեկտրասարքավորումների և սնուցման սարքերի վերանորոգման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – դազգահ, ստենդ | III գ | 300  - | -  750 | -  200 | 40  - | 20  20/15 |  |
| 39. | Փայտամշակման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – մշակման գոտի, չափանշման սալ | III բ | 200  - | -  1000 | -  200 | 40  - | 20  20/15 |  |
| 40. | Պաստառային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | IV ա | 300 | - | - | 40 | 20 |  |
| 41. | Ռետինացման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – դազգահ, գուռ  Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ | III բ  V ա | 300  300  200 | -  1000  - | -  200  - | 40  -  - | 20  20/15  20 |  |
| 42. | Սակահաշվիչային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – սեղաներես | II գ | 300  - | -  2000 | -  200 | 20  - | 20  20/15 |  |
| 43. | Փականագործական մեքենայական տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից |  | 300 | - | - | 20 | 20 |  |
| 44. | Մետաղահատ հաստոցներ`  խառատային, խառատածոծրակող, պարուրակախառատային, կոորդինատաներտաշող, պարուրակահղկող սրող, ատամնամշակող, պարուրակագլորող,  1) խառտաադարձուկային, խառատապտուտակային, հարթահղկող, կորահղկող, ներհղկող  2) ֆրեզերային  3) խառատակարուսելային  3) երկայնառանդիչ  4) լայնառանդիչ  5) ճակատախառատային  6) գայլիկոնման, թործման, ձգման, եզրահատման | Հ – մշակման գոտի                  Հ – մշակման գոտի        Հ – մշակման գոտի  Հ – մշակման գոտի  Հ – մշակման գոտի  Հ – մշակման գոտի  Հ – մշակման գոտի  Հ – մշակման գոտի | II գ                  I գ        II գ  I դ  II դ  I դ  II դ  III գ | -                  -        -  -  -  -  -  - | 2000                  1500        2000  1500  1000  1500  1000  750 | 200                  200        200  200  200  200  200  200 |  | 20/10                  20/10        20/10  20/10  20/10  20/10  20/10  20/10 |  |
| 45. | Ներկապատրաստամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ – դազգահ, ներկախառնիչ | III բ | 300  - | -  1000 | -  200 | 40  - | 15  20/15 | Գործածել ԼԴՑ լամպեր |
| 46. | Մարդատար ավտոմեքենաների ներկման տեղամաս | Հ, ՈՒ-ավտոմեքենայի թափք | III բ | 300 | - | - | 40 | 15 |  |
| 47. | Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ներկման տեղամաս | Հ, ՈՒ – ավտոբուսի, ավտոմեքենայի թափք | IV գ | 200 | - | - | 40 | 15 |  |
| 48. | Ավտոմեքենաների և ավտոբուսների չորանոց | Հ – 0.8մ հատակից | VI \*) | 200 | - | - | - | - |  |
| 49. | Մարդատար ավտոմեքենաների ագրեգատային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ - դազգահ | III գ | 300  200 | -  750 | -  200 | 40  - | 20  20/15 |  |
| 50. | Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ագրեգատային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից  Հ - դազգահ | IV գ | 200  200 | -  400 | -  200 | 40 | 20  20/20 |  |
| 51. | Թափքային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից |  | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| 52. | Շարժակազմի պահման համար բաց կայանատեղեր և հրապարակներ  1) առանց տաքացման  2) էլեկտրական, գազով, օդով և տաքացման այլ տեսակներով | Հ – պատվածքի վրա  Հ – պատվածքի վրա | IV գ  III | 2  5 | -  - | -  - | -  - | -  - |  |
| 53. | Շարժակազմի փակ պահման սենք | Հ – հատակ | VIII բ | 50 | - | - | - | - |  |

**Նշում 2\* -** Էլեկտրական ցանցից սնվող լամպերով փորվածքների լուսավորությունը պետք է իրականացվի աղյուսակում նշված նվազագույն լուսավորության (լկս) նորմերից ոչ պակաս:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ստորերկրյա հանքի օբյեկտները | Հարթությունը, որում նորմավորվում է լուսավորությունը | Նվազագույն լուսավորությունը |
| 1. Նախապատրաստական հանքախորշեր և մաքրահանման հանքախորշերի կեռաշերեփային ուղիներ | հատակի վրա` հորիզոնական | 15 |
| հանքախորշում` ուղղահայաց | 10 |
| 2. Հիմնական բացատարման փորվածքներ | հատակի վրա` հորիզոնական | 5 |
| 3. Այլ հիմնական փորվածքներ (օդափոխության հանքիջանցքներ, մարդկանց անցումների համար տեղեր և այլն) | հատակի վրա` հորիզոնական | 2 |
| 4. Մարդկանց տեղաշարժի համար վերընթաց սանդուղքներով փորվածքներ | հատակի վրա` հորիզոնական (սանդուղքի աստիճանները) | 3 |
| 5. Ստորերկրյա էլեկտրաենթակայաններ, տրանսֆորմատորային և մեքենայական խցեր | հատակի վրա` հորիզոնական | 75 |
| ուղղահայաց` ստուգիչ-չափիչ սարքերի վահանակների վրա | 150 |
| 6. Պայթուցիկ նյութերի պահեստներ | հատակի վրա` հորիզոնական | 30 |
| 7. Ստորերկրյա բուժկետեր | հորիզոնական` հատակից 0. 8 մ բարձրության վրա | 100 |
| 8. Հանքահորերի ընդունման հարթակներ | հատակի վրա` հորիզոնական | 15 |
| ուղղահայաց` ազդանշանային վահանակի վրա | 20 |
| 9. Մերձհանքահորային շրջիչներ | հորիզոնական` հատակից 0. 8 մ բարձրության վրա | 15 |

**Նշում 3\* -**  Բացահանքի աշխատանքային տեղերի լուսավորությունը պետք է կատարվի համաձայն աղյուսակով սահմանված նորմերի:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բացահանքի օբյեկտները | Նվազագույն լուսավորու-թյունը, լկ | Հարթությունը, որում նորմավորվում է լուսավորությունը | Ծանոթագրություն |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Աշխատանքների կատարման վայրի տարածքը | 0,2 | լուսավորվող մակերևույթի մակարդակով | լուսավորման ենթակա վայրը սահմանվում է բացահանքի ղեկավարության կողմից |
| Մեքենայի աշխատելու տեղեր` բացահանքերում, ապարների լցակույտում և այլ տեղամասերում | 5  8 | հորիզոնական  ուղղաձիգ | լուսավորությունը պետք է ապահովի աշխատող մեքենասարքավորումների գործողությունն ամբողջ խորությամբ և բարձրությամբ |
| Ձեռքի աշխատանքի տեղեր | 5  10  3 | հորիզոնական  ուղղաձիգ  հորիզոնական | լուսավորությունը ապահովվում է լուսավորվող մակերևույթի մակարդակով |
| Ավտոմեքենաների (ավտոգնացքների) բեռնաթափման տեղեր` լցակույտերում, փոխաբեռնման կետերում |
| Բուլդոզերի կամ այլ տրակտորային մեքենայի աշխատելու վայրը | 10 | տրակտորի թրթուրի մակերևույթի մակարդակով |  |
| Հորատման աշխատանքների կատարման տեղեր | 10 | ուղղաձիգ | լուսավորությունը ապահովվում է հորատման հաստոցի բարձրությամբ |
| Մեքենաների և մեխանիզմների խցիկներ | 30 | հորիզոնական | հատակից 0,8 մ բարձրությամբ |
| Հողածուծ սարքի սրահ և հողածուծային խյուսափոսի (զումֆ) վայրը | 10 | հորիզոնական | հողածուծային սարքի սրահներում` հատակից 0,8 մ բարձրությամբ |
| Փոխակրիչային հոսքային գծեր | 5 | փոխակրիչի մակերևույթի վրա |  |
| Փոխակրիչային թմբուկների սպասարկման գոտի | 10 | հորիզոնական |  |
| Փոխակրիչային ժապավենների ապարների ձեռքով ջոկման տեղեր | 50 | փոխակրիչային ժապավենի մակերևույթի վրա | ապարատեսակավորման տեղից 1,5 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա` փոխարկիչային ժապավենի շարժման հակառակ ուղղությամբ |
| Տեղամասերում աշխատողների տաքացման շինություններ | 10 | հորիզոնական |  |
| Բացահանքի հանքաստիճանների սանդուղքներ և իջնելու տեղեր | 3 | հորիզոնական |  |
| Բացահանքում աշխատողների մշտական տեղաշարժման ուղիներ | 1 | հորիզոնական |  |
| Ավտոճանապարհներ բացահանքի շրջագծում (կախված երթևեկության ինտեսիվությունից) | 0,5-3 | հորիզոնական | լուսավորությունն ապահովվում է ավտոմեքենաների երթևեկության մակարդակով |

**Նշում 4\* -** Ստորերկրյա հանքի լեռնային փորվածքներում օդի առավելագույն արագությունը չպետք է գերազանցի հետևյալ չափաքանակը`

1) մաքրահանման և նախապատրաստման փորվածքներում` 4 մ/վրկ.

2) քվերշլագներում, օդափոխության գլխավոր բացատարման հանքամիջանցքներում, հիմնական թեքություններում` 8 մ/վրկ.

3) մյուս փորվածքներում` 6 մ/վրկ.

4) օդային կամուրջներում (կրոսինգ)` 10 մ/վրկ.

5) հանքահորում, որոնցով կատարվում է մարդկանց և բեռների բարձրացում ու իջեցում` 8 մ/վրկ.

6) միայն բեռների բարձրացման և իջեցման հանքախորշերում` 12 մ/վրկ.

7) վերհան սարքավորումներով կահավորված հանքախորշերում` նախատեսված վթարային իրավիճակներում մարդկանց բարձրացման, հանքախորշի դիտարկման համար` 15 մ/վրկ:

**Նշում 5\* -** Ստորերկրյա այն փորվածքներում, որտեղ գտնվում են կամ կարող են գտնվել մարդիկ, թթվածնի պարունակությունն ըստ ծավալի պետք է լինի 20 %-ից ոչ պակաս, ածխաթթու գազի պարունակությունը` հանքի աշխատանքային տեղերում չպետք է գերազանցի 0,5 %, հանքից դուրս եկող օդում` 0,75 %, իսկ փլեցումների միջով փորվածքների հորատանցման և վերականգման ժամանակ` 1 %: Տաք գազերի` մեթանի և ջրածնի գումարային պարունակությունը փորվածքներում ծավալով չպետք է գերազանցի 0,5 %: Հանքի աշխատանքային գոտում փոշու քանակությունը չպետք է գերազանցի հիգիենիկ նորմերը:

Գործող ստորերկրյա փորվածքներում օդի մեջ թունավոր գազերի պարունակությունը չպետք է գերազանցի աղյուսակում ներկայացված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Թունավոր գազերի (գոլորշու) անվանումները | Բանաձևը | Հանքի գործող ստորերկրյա փորվածքներում թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները | |
| տոկոսը ըստ ծավալի | մգ/մ3 |
| 1. | Ածխածնի օքսիդ | CO | 0,0017 | 20 |
| 2. | Ազոտի երկօքսիդ | NO2 | 0,00026 | 5 |
| 3. | Ծծմբային գազ | SO2 | 0,00038 | 10 |
| 4. | Ծծմբաջրածին | H2 S | 0,00071 | 10 |
| 5. | Ակրոլեին | C3 H4 O | 0,000009 | 0,2 |
| 6. | Ֆորմալդեհիդ | CH2 O | 0,00004 | 0,5 |
| **7.** | Մետաղական սնդիկ | Hg | -- | 0,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  | | **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  | | **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |   **Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝** | | |
| **1․** | | **2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք** |
| **2․** | | **Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին 1993թ. ապրիլի 14-ի Հ.Ն-0800-I օրենք** |
| **3․** | | **Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 756-Ն հրաման** |
| **4․** | | **Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 138 հրաման** |
| **5․** | | **Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին N 533-Ն հրաման** |
| **6․** | | **Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի» ՍՆ N 2.2.4-001-05 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 842-Ն հրաման** |
| **7․** | | **Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N27-Ն հրաման** |
| **8․** | | **Կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 27-ի «Ստորերկրյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1083-Ն որոշում** |
| **9․** | | **Կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 1277-Ն որոշում** |
| **10․** | | **Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի «Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 51-Ն որոշում** |
| **11․** | | **Կառավարության 2008 թվականի մարտի 6-ի «Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնները հաստատելու մասին» N 291-Ն որոշում** |
| **12․** | | **Կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 1631-Ն որոշում** |
| **13․** | | **Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 458-Ն որոշում** |
| **14․** | | **Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում** |
| **15․** | | **Կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1698-Ն որոշում։** |
| **16․** | | **Կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի «Առանձին կատեգորիայի աշխատողների՝ օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 1223-Ն որոշում։** |
| **17․** | | **Կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում** |

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ